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      HENAN TENDER-PURCHASE SERVICE CO.,LTD.

投标文件制作特别提示
1、投标人注册
投标人（供应商）应首先完成诚信库入库登记（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《河南省公共资源电子交易平台诚信库入库登记指南（工程建设、政府采购》）；诚信库入库登记通过后，方可办理CA数字证书及电子签章（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《公共资源项目CA办理流程》）。CA密钥在河南省信息化发展有限公司（金水东路与东风南路交叉口卫华大厦18楼）办理。
2、招标文件获取、投标文件制作
2.1、投标人使用CA密钥登录河南省公共资源交易中心网站会员专区并按网上提示自行下载投标项目所含格式(.hnzf)的招标文件。
2.2、获取招标文件后，投标人请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包和签章软件iSignature，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。
2.3、投标文件的上传/提交：
（1）加密电子投标文件（.hntf 格式）须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台加密上传；
（2）未加密电子投标文件（.nhntf格式）一份（U盘介质）须在投标截止
时间前密封提交。

2.4、加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）” 网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

2.5、投标人在制作电子投标文件时，“投标文件制作工具”左侧栏目“封面”、 “开标一览表”制作完成后须加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）；左侧栏目“投标正文”中的要求签章的格式内容，投标人须按格式内容要求进行电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。
2.6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。

2.7、投标文件以外的任何资料采购人和招标代理机构将拒收。

2.8、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf格式和*.nhntf格式）时，只能用本单位的企业CA密钥。

3、招标文件的澄清与变更

招标人、招标代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，招标代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。
4、因河南省公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

5.投标文件的效力和文件签署

5.1  投标文件如不一致时，按下顺序确定其投标文件效力:

加密电子投标文件、未加密电子投标文件U盘应一致，不一致时以加密电子投标文件为准。如加密电子投标文件出现问题，以未加密电子投标文件U盘为准。

5.2 投标人应按照投标人须知的要求准备投标文件。

（1）加密的电子投标文件壹份（*.hntf 格式，在会员系统指定位置上传）；

（2）未加密的电子投标文件U盘壹份（*.nhntf格式一份）；

注：①电子投标文件须按招标文件格式要求对“投标函”“开标一览表”进行电子签章。

6.投标文件的密封和标记

6.1电子投标文件的密封和标记：

投标人应将未加密的电子投标文件U盘密封装在单独的信袋中，并在信袋上标明“投标人名称、招标编号、电子投标文件”字样。封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章及法定代表人章。

6.2投标文件的递交

6.2.1  电子投标文件的递交：

（1）投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

（2）投标人因河南省公共资源交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系，联系电话：0371-86095903。

（3）现场递交电子投标文件U盘壹份应在投标截止时间前递交到规定地点。

7.开标

7.1  代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开招标。投标人授权代表应携带法人授权书、身份证明、CA密钥、未加密的电子投标文件（密封）参加开标并签到。

7.2开标前，招标代理机构将会同相关人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件密封情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密，项目负责人在监督员监督下解密所有投标文件。

如投标人现场解密失败，投标人应使用未加密的电子投标文件。

7.3因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。开标时，招标代理机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及招标代理机构认为合适的其它详细内容。
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第一卷

第一章  投标人须知

1. 说明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于政府采购公开招标的货物及伴随服务。

2. 定义

2.1 采购人:“招标项目资料表”中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 采购代理机构：取得政府采购招标代理资质，受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。

2.3 合格投标人

2.3.1 注册于中华人民共和国境内的投标人且符合以下要求：
1）具有独立承担民事责任的能力；
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标人2017年度财务审计报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章；如截至到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供近三个月内其基本开户银行出具的资信证明）；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2018年 1 月 1 日以来任意一个月纳税凭证和社保缴费凭证）；
5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在”信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
6）与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、采购代理机构以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

2.3.2 本次招标不接受联合体投标。

2.3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.3.4 提供政府采购反商业贿赂承诺书。

2.4 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

2.5 投标文件：指投标人根据招标文件要求提交的所有文件（包括澄清及答疑函）。

2.6 供应商：有能力向采购人提供货物及伴随服务的法人、其他组织或者自然人。

2.7 货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和/或包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

3 投标费用

1.1 无论投标过程中的作法和结果如何,投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4 投标签章

4.1 电子投标文件的签章：投标人通过河南省公共资源交易中心受理大厅 CA 密钥窗口办理电子认证，且招标文件中明确要求投标文件（*.hntf 格式或*.nhntf 格式）须加盖电子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章。

5 会员信息库

5.1 河南省公共资源交易中心面向全国征集注册投标人会员。

5.2 入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由投标人负责、河南省公共资源交易中心只负责对投标人所提供的入库资料原件与上传扫描件进行比对；本项目所需会员库资料有效性由本项目评标委员会负责审核。为确保投标文件通过评审，投标人应及时对入库资料进行补充、更新。如因前款原因未通过本项目评标委员会评审，由投标人承担全部责任。

5.3 网上会员库中文字资料与扫描件资料不一致时，以扫描件资料为准。

5.4 有关会员库的更多信息，请登录河南省公共资源交易中心网查询。

6 采购信息的发布

6.1 与本次采购活动相关的信息，将在河南省政府采购指定网站上及时发布，包括河南 省 政 府 采 购 网（http:/www.hngp.gov.cn）和河南省公共资源交易网（www.hnggzy.com）。

2. 招标文件

7 招标文件的构成

1.2 招标文件用以阐明本次招标的货物和服务要求、招标投标程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成： 

第一卷

第1章 投标人须知

第2章 合同通用条款

第3章 合同基本格式

第4章 投标文件通用格式

第二卷

第5章 招标公告

第6章 招标项目资料表

第7章 合同条款资料表

第8章 招标项目需求及技术规格要求

第9章 评分标准

(以实际内容为准)    

1.3 投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、条款、格式和技术规范等所有事项，按招标文件的要求制作并提交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、有效性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝的风险。

1.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删；如有修改和增删，必须有投标人公章及法定代表人签章。

1.5 招标文件包含第一卷和第二卷，投标人制作投标文件时应充分完整理解招标文件的整体要求。如果第一卷和第二卷对同一事项的描述有冲突或矛盾，除非采购人或采购代理机构另有解释，均以第二卷为准。

8 招标文件的澄清

1.6 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在投标截止 10 天前在交易平台上进行提问，要求采购人对招标文件予以澄清。

1.7 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前在交易平台上公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。

1.8 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内在交易平台上回复确认已收到该澄清。

1.9 因河南省公共资源交易平台在开标前具有保密性，投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

9 招标文件的修改

1.10 在投标邀请函中所述的投标截止日期前，采购代理机构和采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时，在核对后并确认不影响采购人重要需求的情况下，对招标文件进行修改。

1.11 采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过河南省政府采购网（http:/www.hngp.gov.cn）和河南省公共资源交易网（www.hnggzy.com）网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人，系统将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的答疑文件，以此编制投标文件。

1.12 投标人注册时所留手机联系方式要保持畅通，因联系方式变更而未及时更新系统内联系方式的，将会造成收不到短信。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

3. 投标文件的编写

10 投标的语言

1.13 投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

11 投标文件计量单位

1.14 除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中国公制计量单位。

12 投标文件的组成

1.15 投标文件包括下列部分：

投标文件须包括但不限于招标文件“第四章 投标文件通用格式”中所要求的内容。

1.16 投标文件应与招标文件的次序一一对应。

1.17 本次招标项目共计两个包。投标人必须独立对完整的包进行投标，拆包投标将视为漏项或非实质性响应予以废标。

13  投标格式

1.18 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地制作投标文件，按招标文件提供的资格证明格式（见第四章）提交招标文件要求的资格证明文件。

14  投标报价

1.19 投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，评标以单价为准。投标人必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整，否则其投标文件将被拒绝。

1.20 投标人的投标报价为交货地点交货价格，包括货物、随配附件、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、服务费、售后服务、税金及其他所有费用的总和。投标人的报价超过采购预算，按无效标处理。

1.21 投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

1.22 投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

1.23 投标人对每种货物和服务只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择性报价的投标。

1.24 投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应而予以拒绝。

1.25 根据招标文件第八章技术规格和要求规定的服务、供货和责任范围，投标人应对项目进行总报价。
15  投标货币

1.26 除非另有规定，投标人提供的所有货物和服务均应用人民币报价。

16  投标人资格的证明文件

1.27 依据第六章“招标项目资料表”中的要求按第四章投标文件通用格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。如果投标人是联合体，则联合体各方应分别提交资格文件、以及联合体协议，联合体协议应标明主办人。

1.28 若投标人提供的货物及服务不是投标人自己制造的，从中华人民共和国境外取得的货物，除招标文件另有规定外，必须有货物制造商或其指定总代出具响应本次招标的投标货物的正式授权书。

1.29 投标人具有履行合同所需的财务、技术和生产能力的证明文件。

17 证明投标货物和服务符合招标文件技术要求的文件

1.30 投标人应提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

1.31 在主要设备（产品）规格一览表中应说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时出具原产地证明及合格出厂证明。

1.32 招标文件中为简述货物品质、基本性能而标示的品牌或型号仅供投标人选择货物在质量、水平上的比照参考，不具有限制性。投标人可提供品质相同或优于同类产品的货物。

1.33 证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并应提供:

  17.4.1货物主要技术指标和性能的详细描述；

  17.4.2保证货物正常和连续运转期间所需的所有备件和专用工具的详细清单，包括其价格和供货来源资料；

  17.4.3投标人应对招标文件技术要求逐条应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外。对招标文件有具体规格、参数的指标，投标人必须提供其所投货物的具体数值。

18  投标保证金

1.34 投标人应按“招标项目资料表”中规定的数额向河南省公共资源交易中心提交投标保证金。

1.35 投标保证金是为了保护采购人及采购代理机构避免因投标人的行为带来的损失。采购人及采购代理机构因投标人的行为受到损害时，可根据第18.7条的规定没收投标人的投标保证金。

1.36 投标保证金应以人民币计，应当以非现金形式提交。
1.37 未按规定提交投标保证金的投标，将被视为非实质性响应的投标予以拒绝。

1.38 未中标的投标人的保证金，将在中标通知书发出后五（5）个工作日内无息退还。

1.39 中标的投标人的投标保证金，在采购人和中标人签订合同后五（5）个工作日内无息退还，或按照招标文件的规定转为履约保证金，或扣除采购代理机构中标服务费后无息退还差额。

1.40 下列任何一种情形发生时，投标保证金将不予退还：

1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2）投标人在投标文件中故意提供虚假材料;

3）中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订政府采购合同;

4）中标人未能按招标文件规定提交履约保证金；

5)  中标人未按招标文件规定按时向采购代理机构交纳足额中标服务费。

19  投标有效期

1.41 投标文件应自投标规定的开标之日起，在“招标项目资料表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，并予以拒绝。

1.42 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人和采购代理机构可要求投标人延长其投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，其投标保证金不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第18条有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

20  投标文件的式样和文件签署

1.43 投标人应将加密电子投标文件上传至河南省公共资源交易中心。

1.44 投标文件如不一致时，按下顺序确定其投标文件效力:

（1）加密的电子投标文件；

（2）未加密电子投标文件（U 盘）；

1.45 投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交投标文件。

（1）加密的电子投标文件（*.hntf 格式）,应在投标文件截止时间前通过“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”电子交易平台内上传；

（2）未加密的电子投标文件（*.nhntf 格式）1 份（U 盘介质），密封提交。

1.46 加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心（www.hnggzy.com）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

1.47 投标人在制作电子投标文件时，“投标文件制作工具”左侧栏目“投标函”、“开标一览表”制作完成后须加盖电子签章；左侧栏目“投标正文”中的“投标函”和“开标一览表”须签章后替换到“投标正文”中的相应位置。其他要求签章的招标文件格式内容，投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。投标函及开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依据。
1.48 投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。

1.49 投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.hntf 格式和*.nhntf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

1.50 电报、电传和传真投标文件一律不接受。

4. 投标文件的递交

21  投标文件的密封和标记

1.51 电子投标文件的密封和标记：投标人应将未加密的电子投标文件 U 盘密封装在单独的信袋中，并在信袋上标明“投标人名称、采购编号、电子投标文件”字样。 封套的封口处加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
22 投标文件的递交

1.52 电子投标文件的递交：

（1）投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

（2）投标人因河南省公共资源交易平台投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-86095957。

（3）现场递交电子投标文件 U 盘壹份，应在投标截止时间前递交到规定地点。

23 投标截止期

23.1投标人应在不迟于“招标项目资料表”中规定的截止日期和时间将投标文件按照“招标项目资料表”中载明的地址递交至采购代理机构，迟交或误交到其它地方的，其投标文件将被拒收。

23.2采购人和采购代理机构可以按第 6 条规定，修改招标文件并自行决定酌情延长投标截止期限。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

24  迟交的投标文件

24.1 采购代理机构将拒绝接收在第19条规定的投标截止期后递交的任何投标文件。

25  投标文件的修改和撤回

25.1 投标人在递交投标文件后，在投标截止时间之前可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交至采购代理机构。

25.2 投标人的修改或撤回通知书应按规定编制、密封、标记和递交。

25.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

25.4 从投标截止期至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

5. 开标与评标

26  开标

25.5 采购代理机构在“招标项目资料表”中规定的时间和地点组织公开开标。投标人授权代表应携带法人授权书、身份证明、CA 密钥、未加密的电子投标文件（用信封密封）参加并签到。
25.6 开标前，采购代理机构将会同相关人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件密封情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的加密投标文件现场解密，项目负责人在监督员监督下解密所有投标文件。如投标人现场解密失败，投标人应使用未加密的电子投标文件。
25.7 未加密的电子投标文件仅仅作为网上提交的加密的电子投标文件在特殊情况下才启用的备份资料。正常情况下，仅提交未加密的电子投标文件，未提交网上加密电子投标文件的，投标无效。
25.8 开标时没有提交未加密的电子投标文件，视同放弃使用未加密的电子投标文件投标。
25.9 投标人如未在招标文件规定的投标文件递交截止时间前成功上传或误传加密的投标文件，而导致的解密失败,将被拒绝。
25.10 开标时，采购代理机构将通过网上开标系统默认的顺序唱标，唱标内容包括投标人名称、投标报价，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。
26. 资格审查

27.1开标结束后，采购人对投标人的资格进行审查。

27.2合格投标人不足3家的，不得评标。

27.3依据招标项目资料表对投标人的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，该投标人资格为不合格。

27.4资格审查结束后，出具资格审查报告并递交评标委员会。
28.评标工作

26.1 评标工作由评标委员会（下称评委会）主持对所有投标人的投标文件进行评审，并依综合评分由高到低的顺序推荐出“招标项目资料表”中载明数量的中标候选人。

26.2 评委会成员为5人及以上单数经济、技术专家和采购人代表组成，其中除采购人代表以外的外聘专家不少于三分之二，从相关部门组建的专家库中随机抽取。

29. 投标文件的澄清

26.3 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照采购代理机构通知的时间、地点、方式由投标人或其授权代表进行答疑和澄清。

26.4 重要澄清的答复应是书面的，并由投标人法定代表人或其委托代理人签字。

26.5 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

26.6 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

30. 投标文件的符合性检查 

26.7 评委会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

26.8 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。若投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

26.9 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

26.10 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了采购代理机构、采购人的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到任何提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

26.11 评委会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

26.12 投标报价超出采购人预算的投标将会被拒绝。

26.13 评委会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格和能力履行合同，其投标将被拒绝。

26.14 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

26.15 评标中有下列情形之一的，其投标将会被拒绝：

1) 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；

2)  企业电子签章或个人电子签章不符合招标文件要求的；
3) 投标有效期不足的；

4) 明显不符合技术规格、技术标准要求的；

5) 投标报价超出采购预算的；
6) 投标文件附有采购人不能接受的条件；

7) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

26.16 投标人有下列行为之一的，投标无效；给采购人或其他投标人造成损失的，应当承担赔偿责任。

（1）提供虚假材料谋取中标或故意进行无效投标的；

（2）与其他投标人恶意串通投标的；

（3）采用不正当手段妨碍、抑制其他投标人的；

（4）向招标方行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）其他严重违反招标程序的行为。

26.17 有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标，其投标做废标处理。
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜； 
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 
（5）不同投标人的投标文件相互混装； 
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
31. 投标的评价

31.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
31.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.3提供相同品牌全部产品或核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

31.4评标委员会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。
31.5计算投标总价时，以货物到达采购人指定的目的地交货价为标准，其中已包含各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费。
31.6评标委员会在评标时，根据招标文件中列出评标因素，规定量化方法，并以此作为计算评标价或综合评分的依据。
32.评标价的确定

32.1本项目落实中小微型企业扶持等相关政府采购政策。

（1）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181 号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，评标价不作为成交价和合同签约价，成交价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。监狱企业视同小型、微型企业，中小微企业产品和监狱企业产品只给予一次价格扣除，不重复给予价格扣除。中小企业的认定标准按《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号文件执行。

监狱企业视同小型、微型企业，必须是省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）的属于监狱企业。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

33.保密及其它注意事项

26.18 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

26.19 评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

26.20 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则，其投标可能被拒绝。

26.21 为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

26.22 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

26.23 评标结束后，概不退还投标文件。

6. 中标结果

34. 确定中标人
34.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人组织并列的中标候选人当面按照随机抽取的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

34.2采购人按规定确定中标人后，采购代理机构应将中标结果以中标公告形式在政府采购管理部门指定的媒体上予以发布，中标公告期限为1个工作日。
34.3各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人（负责人）签字)，由法定代表人（负责人）或其授权代表携带企业营业执照复印件（加盖公章）及本人身份证件（原件）一并提交（邮寄、传真件不予受理），并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交或不符合法律法规规定的质疑函不予受理。

35.中标通知书
35.1在中标公告发布后，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

35.2未中标的投标人有权被告知资格审查未通过原因及评审得分与排序。
35.3中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

35.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
36.接受和拒绝任何或所有投标的权利
    如出现重大变故，采购任务取消情况，采购代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。
7. 授予合同

37 .合同授予标准
除第36条、第42.1条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评标综合得分最高的投标人。
38 . 合同授予时更改采购货物数量的权力
38.1 采购人和采购代理机构在授予合同时有权在“招标项目资料表”规定的范围内，对“货物需求一览表”中规定的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变，且增减数量不得超过招标文件规定数量的百分之十。

39 签订合同
39.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

39.2 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

39.3 如采购人对中标人拒签合同， 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定承担相应的违约责任。

40  如中标人不按第39.2条约定谈签合同，采购人和采购代理机构将报请取消其中标决定，并没收其投标保证金。采购人和采购代理机构可在候选中标单位中按顺序重新选定中标人或重新开展政府采购活动。

41  履约保证金

41.1  中标人应按照招标文件或合同条款的规定，采用招标文件中提供的履约保函格式、政府采购履约担保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交履约保证金。 

42  其他

42.1  如果中标人未按上述第 39 条规定签订合同，在此情况下，采购代理机构和采购人可将该标授予下一个合格的投标人，或重新招标。
42.2  中标人应在领取中标通知书的同时，按第二卷第六章“招标项目资料表”中的规定向招标代理机构支付中标服务费。
42.3 本招标文件第一卷由河南招标采购服务有限公司负责解释。

第二章  合同通用条款

1. 适用性

1.1  本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2. 定义

本文件和附件中所用下列名词的含义在此予以确定。

2.1 “需方”是指“合同专用条款资料表”中指明的采购需要货物和服务的单位，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

2.2 “供方”是指提供本合同项下货物和服务的公司或其他实体，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。

2.3 “付款人”是指在本合同项下向供方支付合同货物资金款的票据台头单位或部门。

2.4 “合同”是指供需双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件中提到的构成合同的所有文件。

2.5 “合同价格”是指根据本合同规定供方在正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方的价款。合同价格在合同有效期内为固定价格。

2.6 “货物”系指供方按合同要求，须向需方提供的所有设备、材料、机械、仪表、备品备件、工具、手册及其他技术资料和/或其他材料。

2.7 “服务”是指根据本合同规定由供方提供的与本合同货物有关的辅助服务，包括运输、保险以及其它伴随服务，如安装、调试、验收、试验、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训和合同中规定供方应承担的其它义务。

2.8 “技术资料”是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导及合格证、产品质量证明书等文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件)，和用于合同项目正确运行和维护的文件。

2.9 “监造”是指在合同设备的制造过程中，由需方委托有资质的监造单位派出代表对供方提供的合同设备的关键部位进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种质量监造不解除供方对合同设备质量所负的责任。

2.10 “初步验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同附件1规定的保证值后，需方对每台合同货物的验收。

2.11 “最终验收”是指由法定的检验部门或需方对的合同货物保证期满后的验收。

2.12 “备品备件”是指根据本合同提供的合同货物备用部件，包括随机备品备件和足够按“合同专用条款资料表”中要求保证所提供设备正常运行使用的备品备件。

2.13 “试运行”是指单机、整机或各系统和/或设备在调试和项目试运行阶段进行的运行。

2.14 “书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有签字和/或印章及日期的文件。

2.15 “分包商”或“分供货商”是指由供方将合同供货范围内任何部分的供货分包给其他的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。

2.16 “最后一批交货”是指该批货物交付后，使得合同设备的已交付的货物总价值达到合同设备价格98％以上，并且余下未交的货物不影响合同货物的安装、调试和性能验收试验。

2.17 “设备缺陷”是指供方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备（包括部件、原材料、铸锻件、原器件等）达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。

2.18 “运杂费”是指合同货物从供方始发站（车上）/码头（船上）到需方指定地点所发生的公路、水路、铁路、航空运费，保险费及运输过程中发生的各种费用。

2.19 “合同条款”是指本合同条款。

2.20 “项目现场”是指本合同项下货物的安装、运行的现场，其名称在合同条款资料表中指明。

2.21 “日、月、年”是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天。

3. 原产地

3．1 本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区(以下简称“合格来源国”)。

3．2 本款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指通过制造、加工或用重要的和主要元部件装配而成的，其基本特性、功能或效用应是商业上公认的与元部件有着实质性区别的产品。

3．3 货物和服务的原产地有别于供方的法定注册地或国籍。

4. 标准

4．1 本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

4．2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

5. 使用合同文件和资料

5．1 没有需方事先书面同意，供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

5．2 没有需方事先书面同意，除了履行本合同之外，供方不应使用合同条款第5.1条所列举的任何文件和资料。

5．3 除了合同本身以外，合同条款第5.1条所列举的任何文件是需方的财产。如果需方有要求，供方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给需方。

6. 专利权

6. 1 供方应保证，需方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

7. 履约保证金

7．1 供方应在收到中标通知书后二十(20)天内，向付款人提交“合同专用条款资料表”中所规定金额的履约保证金。

7．2 履约保证金用于补偿需方因供方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

7．3 履约保证金应采用本合同货币，或付款人可以接受的其它货币并采用下述方式之一提交：

7.3.1 银行保函或不可撤销的信用证

7.3.2 由需方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，或外国银行通过在中华人民共和国注册和营业的银行提交。其格式采用招标文件提供的格式或其他需方可接受的格式；

7.3.3 银行本票、保兑支票或现金；

7.3.4 由投标保证金转换为履约保证金；

7.3.5 政府采购履约担保函。

7．4 在供方完成其合同义务包括任何保证义务后三十(30)天内，付款人将把履约保证金退还供方。

8. 检验和测试

8．1 需方或其代表应有权检验和／或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求。“合同专用条款资料表”中和货物技术规格将说明需方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。需方将及时以书面形式把进行检验和／或需方测试代表的身份通知供方。

8．2 检验和测试可以在供方或其分包人的驻地、交货地点和／或货物的最终目的地进行。如果在供方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得到全部合理的设施和协助。

8．3 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，需方可以拒绝接受该货物，供方应更换被拒绝的货物，或者在需方认同下免费进行必要的修改以满足规格的要求。

8．4 需方在货物到达目的港和／或现场后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在从来源地（国）启运前通过了需方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

8．5 在交货前，供方应让制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

8．6 货物抵达目的港和／或现场后，由需方或政府管理机构指定检验部门（第三方）对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方，需方有权在货物到达现场后九十(90)天内向供方提出索赔。货物运至合同规定交货地或工程设备安装调试完毕，并接到供货方货物清单和验收申请后的5个工作日内，需方应组织初验，逾期视为初验合格，初验合格满30天后的5个工作日内，需方应组织正式验收，逾期视为正式验收合格。

8．7 如果在合同条款第l 8条规定的保证期内，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，需方有权随时向供方提出索赔。

8．8 所有上述的检验和测试不论在何处发生，一切费用均由供方承担。对第三方参与的检验所发生的费用，从合同总额中扣除直接支付检验部门。检验和测试的相关内容和要求见“合同专用条款资料表”。

8．9 合同条款第8条的规定不能免除供方在本合同项下的保证义务或其他义务。

9. 包装 

9. 1  供方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及海运、水运和陆地的长途运输。供方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

10. 装运标记

10．1 供方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的约定的字样做出以下标记：

10.1.1 收货人

10.1.2 合同号

10.1.3 发货标记(唛头)

10.1.4 收货人编号

10.1.5 目的地（港）

10.1.6 货物名称、品目号和箱号

10.1.7 毛重／净重(用kg表示)

10.1.8 尺寸(长×宽×高用cm表示)

10．2 如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，供方应在包装箱两侧用文字和国际贸易通用的运输标记（适用进口货物）标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，供方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标记（适用进口货物）。

11. 装运条件

11．1 合同货物的：

11.1.1 运输条件和保险、运费支付；

11.1.2 交货日期认定；

11.1.3 目的港／项目现场；

按“合同专用条款资料表”中规定。

11．2 供方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，需方对由此产生的一切费用和后果不承担责任。

12. 装运通知

12．1 供方应在预计的装运日期之前，即海运前三十(30)天或铁路／公路／水运前二十一(21)天或空运前七(7)天以电报或电传或传真形式将货物合同号、名称、数量、箱数、总毛重、总体积(用m3表示)和在装运地备妥待运日期通知需方，同时，供方把详细的货物清单一式三(3)份，包括货物合同号、名称、规格、数量、总体积(用m3表示)、每箱尺寸(长×宽×高)、单价、总金额、启运地（或口岸）、备妥待运日期和货物在储存中的特殊要求和注意事项等寄给需方。

12．2 供方应在货物装运完成后二十四(24)小时之内以电报或电传或传真形式将货物合同号、名称、数量、毛重、体积(用m3表示)、发票金额、运输工具名称及启运日期通知需方。如果每个包装箱的重量超过20吨(t)或体积达到或超过长12米(m)、宽2.7米(m)和高3米(m)，供方应将每个包装箱的重量和体积通知需方，易燃品或危险品的细节还应另行注明。

12．3 如果是因为供方延误不能将上述内容通知需方，使需方不能及时做好有关准备或办理相关手续，由此而造成的全部损失应由供方负责。

   此条款的适用对象见“合同专用条款资料表”。

13. 交货和单据

13．1 供方应按照“招标项目需求及技术规格要求”规定的条件交货。供方应提供的装运细节和／或要求见合同条款第9、10、11、12条规定。

13．2 为合同支付的需要，供方还应根据本合同条款第20条的规定，向需方寄交或通过供方银行转交该条款规定的相关“支付单据”。

14. 保险

14．1 供方在本合同下提供的货物应对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏按本条款规定的方式，进行全面保险。

14．2 根据需方在“招标项目资料表”中要求的报价条件交货，如由供方负责办理、支付货物保险，供方应用一种可以自由兑换的货币办理以发票金额百分之一百一十(110％)投保的一切险和战争险，并以需方为受益人。

15. 运输

15．1 根据需方在“招标项目资料表”中要求的报价条件交货，供方应负责办理相应的运输、仓储、保管等事项，相关费用包括在合同价中。
15．2 如果合同中有进口货物，供方所选择承运人事先应获需方同意或使用需方指定的承运人。

16. 伴随服务

16．1 供方可能被要求提供下列服务中的任一项或所有服务，包括“合同专用条款资料表”与技术规格规定的附加服务(如果有的话)：

16.1.1 实施或监督所供货物的现场组装和／或试运行；

16.1.2 提供货物组装和／或维修所需的工具；

16.1.3 为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

16.1.4 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

16.1.5 在供方厂家和／或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和／或修理对需方人员进行培训。

16．2 供方应提供“合同专用条款资料表”／技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用均应包括在合同价中。

17. 备件

17．1 供方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

17.1.1 需方从供方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除供方在合同保证期内所承担的义务；

17.1.2 在备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知需方，以便需方有足够的时间采购所需的备件；

17.1.3 在备件停止生产后，如果需方要求，供方应免费向需方提供备件的蓝图、图纸和规格。

17．2 供方应按照“合同专用条款资料表”／技术规格中的规定提供所需的备件。

18. 保证
18.1
供方应保证合同下所供货物的全部组成是全新的、未使用过的一级正品，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料上的全部最新改进。供方还应保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷(由于按需方的要求设计或按需方的规格提供的材料所产生的缺陷除外)，或者没有因供方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷项目是工作现场现行条件下正常使用可能产生的。

18.2
本保证应在合同货物最终验收后的一定期限内保持有效，或在最后一批合同货物到达目的地后的一定期限内保持有效(上述期限见“合同专用条款资料表”)，以先发生的为准。

18.3
需方应尽快以书面形式通知供方保证期内所发现的货物的缺陷。

18.4
供方收到通知后应在“合同专用条款资料表”规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

l8.5
如果供方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方承担，需方根据合同规定对供方行使的其他权力不受影响。

19. 索赔

19．1 如果供方对货物的偏差负有责任，而需方在合同条款第18条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

19.1.1 供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

19.1.2 根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经需供双方商定降低货物的价格。

19.1.3 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用。同时，供方应按合同条款第l 8条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

19．2 如果在需方发出索赔通知后三十(30)天内，供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知后三十(30)天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从合同货款或从供方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

20. 付款

20．1 本合同项下的付款方法和条件在“合同专用条款资料表”中规定。

21. 价格

21．1 供方在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

22. 变更指令

22．1 根据合同条款第35条的规定，需方可以在任何时候书面向供方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

22.1.1 本合同项下提供的货物是专为需方制造时，变更图纸、设计或规格；

22.1.2 运输或包装的方法；

22.1.3 交货地点；

22.1.4 供方提供的服务。

22．2 如果上述变更使供方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。供方根据本条进行调整的要求必须在收到需方的变更指令后三十(30)天内提出。

23. 合同修改

23．1 除了合同条款第22条的情况，任何一方不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方协商同意并签订书面的合同修改书。

24. 转让

24．1 除特殊情况下并经需方事先书面同意外，供方所应履行的合同义务的任何一部分均不得向其他方转让。

25. 分包

25．1 由需方确认的分包货物，供方应书面通知需方其在本合同中所分包的全部分包合同，但此分包通知并不能解除供方履行本合同的责任和义务。

25．2 分包必须符合合同条款第3条的规定。

26. 供方履约延误

26．1 供方应按照“招标项目需求及技术规格要求”中需方规定的时间表交货和提供服务。

在履行合同过程中，如果供方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

26．2 除了合同条款第29条的情况外，除非拖延是根据合同条款第26.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，供方延误交货，将按合同条款第27条的规定被收取误期赔偿费。

27. 误期赔偿费

27．1 除合同条款第29条规定的情况外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，需方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五(O．5％)计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五(5％)。一旦达到误期赔偿最高限额，需方可考虑根据合同条款第28条的规定终止合同。

28. 违约终止合同

28．1 在需方对供方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可向供方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

28.1.1 如果供方未能在合同规定的期限内或需方根据合同条款第26条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

28.1.2 如果供方未能履行合同规定的其它任何项义务。

28.1.3 如果需方认为供方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。其定义如下：

1) 腐败行为：是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响需方在采购过程或合同实施过程中的行为。

2) 欺诈行为：是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，提供不满足合同要求的货物，损害需方利益的行为。

28．2 如果需方根据上述第28.1条的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与末交货物类似的货物或服务，供方应承担需方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，供方应继续执行合同中未终止的部分。

29. 不可抗力

29．1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指需供双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

29．2 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快以书面形式通知对方，并于时间发生后十四(14)天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄结对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天(120)天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

30. 因破产而终止合同

30．1 如果供方破产或无清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方，提出终止合同而不给供方补偿。该合同的终止将不损害或影响需方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

31. 因需方的便利而终止合同

31．1 需方可在任何时候出于自身的便利向供方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于需方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

31．2 对供方在收到终止通知后二十(20)天内已完成并准备装运的货物，需方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，需方可：

1) 仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或

2) 取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向供方支付部分完成的货物和服务以及供方以前已采购的材料和部件的费用。

32. 争端的解决

32．1 合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商开始后三十(30) 天还不能解决，争端应提请有管辖权的政府采购管理机构按有关规则进行裁解或提交需方当地仲裁机关按有关规则和程序仲裁。

32．2 仲裁机关裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

32．3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

32．4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

33. 合同语言

33．1 除非双方另行同意，本合同语言为汉语。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。

34. 适用法律

34．1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

35. 通知

35．1 本合同一方给对方的通知应用书面形式送到“合同专用条款资料表”中规定的对方的地址。

35．2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

36. 税和关税

36．1 在本合同项下提供的货物及实施与本合同有关的伴随服务，则根据中华人民共和国现行税法对供方征收的与本合同有关的一切税费均应由供方负担。

36．2 对于进口货物在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由供方负担。

37. 合同生效及其他

37．1 本合同应在双方签字和需方收到供方提交的履约保证金后生效。

37．2 如果本合同中的非中华人民共和国境内生产的货物需要进出口许可证，应由供方负责办理，费用自理。

37．3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

1) 供货范围及分项价格表

2) 技术规格

3) 交货计划

4) 合同资料表中规定的其他附件

第三章  合同基本格式

合同编号：            
                  采购合同
（参考格式）
采购人：                          
卖方：                          
签署日期：二O 一八年   月   日 

合 同 书

采购人：                  
卖  方：                  
                      项目（招标编号：豫财招标采购-____-_   包），经国内公开招标评标委员会评定，         （以下简称卖方）为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件
下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充：

（1）本合同书

（2）中标通知书

（3）合同一般条款

（4）投标文件（含澄清文件）

（5）招标文件（含招标文件补充通知）

（6）其它（买卖双方商定的其他必要文件）

2、设备和数量
本合同设备：　　　　　　　　　　　　
数量：　　　　　　　　　　　　　　　
3、合同总价
本合同总价为    　　   　元人民币（大写                     ）。

分项价格：　　　　　　　　　　　　

4、付款方式
本合同的付款方式为：　　　　　　　　　　　　　　　
5、本合同设备的交货时间及交货地点
交货时间：　　　　　　　　　　　　　　　　
交货地点：　　　　　　　　　　　　　　　　
6、合同的生效
本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章生效。

采购人：                   （印章） 


法人代表人（签字）：          
 

授权代表（签字）：          

地　　址：





   


邮政编码：





   
电　　话：





   
开户银行：





   
帐　　号：


        


卖方：___________________________（印章）

法人代表（签字）：                       

授权代表（签字）：          
        

地　　址：





       

邮政编码：






    
电　　话：






   
开户银行：





      
帐　　号：




          
第四章  投标文件通用格式

【封面】
项目名称（包号）
投标文件
招标编号：豫财招标采购-2018-     
投标人（企业电子签章）：
法定代表人（个人电子签章）：
2018年  月
目   录

1、法定代表人授权书

2、投标函

3、资格证明文件

⑴ 投标人资格申明信

⑵ 投标人资格申明

⑶ 证书

4、投标报价表格

⑴ 开标一览表

⑵ 主要设备分项报价一览表

⑶ 主要设备（产品）规格一览表

（以上表格必填，以下表格适用于含货物及复杂安装的施工项目）

⑷ 安装施工材料（费用）清单报价表

⑸ 拟用于本项目主要施工管理人员一览表

⑹ 拟用于本项目主要安装施工机械及检验仪器表
5、技术规格和商务条款偏差表

6、售后服务计划

7、投标人及投标产品简介

8、反商业贿赂承诺书

 9、政府采购活动声明函

10、财务状况报告,依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料

11、投标保证金退还声明
12、中小企业声明函

13.企业信用查询结果页（信用中国、中国政府采购网）

1. 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(投标人全名)的在下面签字的(法定代表人姓名、职务、身份证号)代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就招标编号为              （项目名称）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效至投标一切事宜处理完毕之日，特此声明。

附：法定代表人、委托代理人身份证正反面扫描件
投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

地址：

附：法定代表人、委托代理人身份证扫描件
	法定代表人身份证扫描件（正面）
	法定代表人身份证扫描件（反面）


	委托代理人身份证扫描件（正面）
	委托代理人身份证扫描件（反面）


2. 投 标 函

致：    (采购人名称）   

我们收到了招标编号为豫财招标采购-2018-的    【项目名称（包  ）】  采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任:

(1) 愿按照招标文件中规定的条款和要求，提供完成招标文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）         元人民币（RMB￥：             元）。
(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。
(3) 我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。
(4) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。
(5) 我们已经详细审核了全部招标文件，如有需要澄清的问题，我们同意按招标文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
(6) 我们承诺，与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、集中采购机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。
(7) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
(8) 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。
与本投标有关的正式通讯地址：
地  址：                             

邮  编：

电  话：                             

传  真：

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：
                         日期：    年  月  日
3．资格证明文件

填写须知

1) 投标人应如实填写和提交下述规定表格以及其他有关资料。

2) 所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。

3) 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

4) 评标将根据投标人提交的资料判断其履行合同的合格性及能力。

5) 投标人提交的材料将被保密，但并不退还。

6) 全部文件应按“招标项目资料表”规定的语言和份数提交。

3.1  投标人资格申明信

致：（采购代理机构名称）
为响应你方于    年  月  日发出的（招标编号）投标邀请，下述签字人愿意参加投标，提供招标文件中货物/服务报价表规定的（项目/货物名称） ，递交下述文件并保证所有陈述是正确的和真实的。

1.由（制造商/指定代理名称）为（项目/货物名称）开立的授权书，正本一份，副本   份。写明我方有权代表制造厂家的货物投标。（当投标人为代理贸易公司时填写）。

2.我方的资格申明，正本一份，副本   份。

3.签署人保证资格文件的陈述真实正确的证明。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

3.2  投标人资格申明

1 基本情况

1) 投标人名称

2) 地址

联系电话、传真

3) 成立或/注册日期（提供其营业执照副本复印件）

4) 法定代表人

5) 制造商名称和地址（如有）

6) 投标人所属的集团/财团公司

7) 投标人员工总人数：
其中：高级职称人数：           中级职称人数：
管理人员人数：             技术人员人数：

8) 投标联系人

联络方式及电话：

2 财务状况

1) 固定资产

2) 流动资产

3) 长期负债

4) 流动负债

5) 资产净值

6) 有关开户银行的名称、地址

7) 最近三年每年的营业总额

	年份
	业务总额
	国内
	出口

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


8) 最新资产负债表：由会计事务所审核的最近一年的财务报表。

3.3  证书

下述签字人证明本资格文件和要求的格式中的说明是真实的和正确的。

下述签字人在此授权并要求任何被征询的机构向招标公司提供招标文件所要求的资料，以证明本声明及本公司实力和信誉。

下述签字人理解并同意提交对其他有关资格材料的进一步要求。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：   

    主要内容：企业信誉等需要证明的内容

4.投标报价表格

4.1 开标一览表

投标人（企业电子签章）：                      单位：人民币元

	投标人名称及包号
	

	投标总报价
	　大写：                       

	投标总报价
	　小写：                       

	交货期
	　

	质量保证期
	　

	投标保证金
	

	投标有效期
	

	其他声明
	


法定代表人（个人电子签章）：

说明：

1、本表投标总价应与投标文件中报价表的总报价一致，否则投标人承担被拒标的风险。

2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他采购人认为应该宣读的内容等。

4.2 主要设备分项报价一览表

投标人（企业电子签章）

项目：（此处填包号）                       单位：人民币元

	序号
	设备名称
	品牌型号
	单位
	数量
	单价
	小计
	运输及保险费
	技术 服务费
	税费
	合计
	交货日期
	交货地

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


法定代表人（个人电子签章）：

说明：1、技术服务费是指安装、调试、运行等费用。

2、税费主要指非国产货物的关税及其他费用等。

4.3 主要设备（产品）规格一览表

投标人（企业电子签章）

项目：（此处填包号）                              

	序号
	设备  名称
	品牌  型号
	规格及技术参数
	制造商
	原产地（国）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	


法定代表人（个人电子签章）：

说明：1、设备序号应与技术规格表一致。

2、设备规格参数如有详细描述可另作说明。

3、投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

4.4 安装施工材料（费用）清单报价表

投标人（企业电子签章）

项目：（此处填包号）                       单位： 人民币元

	序号
	部分
	名称
	规格  型号
	制造商
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	　
	主

要

材

料
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	……
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	其

它

材

料
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	费

用
	施工  费等
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合 计
	


法定代表人（个人电子签章）：

注明：1、此表名称栏填写备件、专用工具和消耗品名称。

2、备品、专用工具和消耗品必须分类、分项填写。

4.5 拟用于本项目主要施工管理人员一览表

投标人（企业电子签章）

项目：（此处填包号）

	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的工程项目

	一、总部
	
	
	
	

	1.项目主管
	
	
	
	

	2.其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场
	
	
	
	

	1.项目经理
	
	
	
	

	2.项目副经理
	
	
	
	

	3.技术负责人
	
	
	
	

	4.质量管理
	
	
	
	

	5.材料管理
	
	
	
	

	6.计划管理
	
	
	
	

	7.安全管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人（个人电子签章）：

4.6 拟用于本项目主要安装施工机械及检验仪器表

投标人（企业电子签章）

项目：（此处填包号）

	机械 名称
	规格 型号
	额定 功率、容量、吨位
	厂牌及出厂 时间
	数量（台）
	新旧 程度%

	
	
	
	
	小计
	其中
	

	
	
	
	
	
	自有
	租赁
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（个人电子签章）：

5.技术规格和商务条款偏差表

投标人（企业电子签章）

项目：（此处填包号）

	序号
	设备名称或条款号
	技术参数及要求
	对招标文件  偏差
	描述
	备注

	
	
	招 标  文 件
	投 标  文 件
	
	
	

	1
	设备或配置名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称2
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	2
	设备或配置名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称1
	
	
	
	
	

	
	参数名称2
	
	
	
	
	

	3
	商务条款号1
	
	
	
	
	

	4
	商务条款号2
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	


法定代表人（个人电子签章）：

注明：投标设备或商务条款存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标不被接受。

6.售后服务计划
1) 投标人必须提供但不限于提供以下内容：

2) 1、详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。

2、技术培训、质量保证措施。

3、该项目所提供的其它免费物品或服务。

4、详细说明并列出质保期外易损件及耗材的单价。

投标人（企业电子签章）：  
法定代表人（个人电子签章）：                

日期：     年    月    日                                         

7.投标人及投标产品简介
投标人必须但不限于提供以下内容：

1、投标人简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况、技术设备、人员状况等；

2、质量保证体系和质量认证证明；

3、投标产品详细介绍（需提供详细、有效证明文件）；

4、其他投标人认为需要提供的。

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：                

日期：     年    月    日                  
8.反商业贿赂承诺书
我公司承诺：

在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

                       投标人（企业电子签章）：

年  月  日

*注：各投标人无此承诺书者，按无效投标处理。

9. 政府采购活动声明函

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

我公司承诺:

我公司(公司名称) 在参加本次项目（项目名称、招标编号） 采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。
                           投标人（企业电子签章）：

                                    法定代表人（个人电子签章）：
                日期:

10. 财务状况报告,依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料
11. 投标保证金退还声明

项目名称：____________________________________________
项目编号：____________________________________________     

投标保证金金额：__________________________________

我单位投标保证金到期后请汇至如下账号：
收款单位：__________________________________

基本户开户行：__________________________________

银行账号：__________________________________ 
联系人：__________________________________ 
电话：__________________________________

地址：__________________________________ 
投标人名称：（企业电子签章）

备注： 
*1、本表后须附投标单位基本户开户证明和投标保证金付款凭证（包括底单或网上转账截图复印件）。 
2、投标保证金只退还至投标人基本账户，因收款单位与投标人名称不一致（分公司或子公司代收投标保证金，视同名称不一致）造成的投标保证金无法退还或迟延退还，采购代理机构概不负责。
12.中小企业声明函

（投标人属于中小企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》 （工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人（企业电子签章）
日 期：

说明：
1、该声明函是针对小微型企业的，非小型、微型企业投标时不用提供该声明。
2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181 号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、供应商可向所在地县级以上(工业和信息化部门\统计局\发展和改革委员会\财政部门)办理大\中\小\微企业证明，并将证明原件附到本次投标文件中，作为评审依据，同时提供《中小企业声明函》，否则不予认可。代理中小企业产品的还应提供生产企业中小企业声明和证明材料。

4、监狱企业视同小型、微型企业，需提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

产品适用政府采购政策情况表
	中小企业扶持政策
	如属所列情形的，请在括号内打“√”：
（  ）小型、微型企业参加投标且提供本企业制造的产品。
（  ）小微企业参加投标且提供其它小型、微型企业产品。

	
	产品名称
	品牌、型号
	制造商
	制造商类型（填小型/微型/监狱）
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小型、微型企业产品金额总计（元）
	

	节能产品
	1、优先采购
产品名称
	品牌、型号
	制造商
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	优先采购节能产品金额总计（元）
	

	
	2、强制采购
产品名称
	品牌、型号
	制造商
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	强制采购节能产品金额总计（元）
	

	环境标志产品
	产品名称
	品牌、型号
	制造商
	认证证书编号
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	环境标志产品金额总计（元）
	


填报要求：
1、本表的产品名称和品牌、型号、金额应与《分项报价一览表》一致。
2、制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。
3、节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的最新一期《节能产品政府采购清单》中的产品，投标人须提供最新一期节能产品政府采购清单的首页、产品清单所在页（对强制采购的节能产品加★标识，对优先采购的节能产品加√标识）等证明材料，否则不予认可。环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的最新一期《环境标志产品政府采购清单》中的产品，投标人须提供最新一期环境标志产品政府采购清单的首页、产品清单所在页（对环境标志产品加√标识）等证明材料，否则不予认可。
4、请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。
5、无适用政府采购政策产品，可不填。
13.企业信用查询结果页（信用中国、中国政府采购网）
对列入失信被执行人(必须独立显示查询页)、重大税收违法案件当事人名单(必须独立显示查询页)，查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）;政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商(必须独立显示查询页)，查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；附以上两个网站的3项查询结果，如未提供拒绝参与本项目政府采购活动。

示例：河南招标采购服务有限公司查询结果
《“信用中国”网站》失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单查询结果页
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《中国政府采购网》政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果页
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信用声明函

我公司信誉良好，近3年内在经营活动中没有重大违法记录、在”信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此声明！
投标人（企业电子签章）：
日期：      年   月   日

特别声明函

我公司承诺，与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、采购代理机构、以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联；我公司独立参加投标，未组成联合体参加投标。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此声明！
投标人（企业电子签章）：
日期：      年   月   日

第二卷
商务及技术部分
第五章 招标邀请函 
第六章 招标项目资料表
第七章 合同条款资料表
第八章 项目需求和技术规格及要求 
第九章 评标办法

第五章  招标邀请函

河南农业大学教务处

数字数码互动及精品录播教室采购项目招标公告
招标编号：豫财招标采购-2018-1864
    河南招标采购服务有限公司受河南农业大学的委托，就河南农业大学教务处

数字数码互动及精品录播教室采购项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

1、 招标项目简要说明

项目名称：河南农业大学教务处数字数码互动及精品录播教室采购项目
招标编号：豫财招标采购-2018-1864

招标项目内容：
	包号
	序号
	设备名称
	数量

	1
	1
	录播主机
	2

	
	2
	录播主机系统软件
	2

	
	3
	多媒体导播控制平台软件
	2

	
	4
	图像自动跟踪系统软件
	2

	
	5
	音频处理软件
	2

	
	6
	导播控制键盘
	2

	
	7
	可视化控制面板
	2

	
	8
	高清云台摄像机
	12

	
	9
	跟踪定位摄像机
	6

	
	10
	全向拾音麦
	4

	
	11
	智能图像处理软件
	2

	
	12
	功放
	2

	
	13
	音箱
	8

	
	14
	智慧黑板
	2

	
	15
	多媒体讲台
	2

	
	16
	配套导播主机
	5

	
	17
	网络机柜
	2

	
	18
	配套监看设备
	4

	
	19
	摄像机升降支架
	2

	
	20
	电动抠像布
	2

	
	21
	吸音及环境光改造
	2

	
	22
	专用桌椅
	160

	
	23
	教育云资源管理平台
	1

	
	24
	平台服务器
	1

	
	25
	录播教室设备监管平台
	1

	
	26
	系统集成
	2

	
	27
	液晶拼接屏
	9

	
	28
	图像拼接处理器
	2

	
	29
	拼接屏控制软件
	2

	
	30
	安装机柜
	2

	2
	1
	4K录播一体机
	2

	
	2
	嵌入式录播系统
	2

	
	3
	图像跟踪一体机
	2

	
	4
	图像跟踪系统
	2

	
	5
	跟踪半球（机械）
	8

	
	6
	高清云台摄像机
	12

	
	7
	数字音频矩阵
	2

	
	8
	全向拾音器
	12

	
	9
	桌面式触摸面板
	2

	
	10
	组合式键盘
	2

	
	11
	时序电源控制器
	2

	
	12
	资源管理平台
	1

	
	13
	服务器
	1

	
	14
	音箱
	2

	
	15
	功放
	2

	
	16
	智慧黑板
	2

	
	17
	无线投屏盒子
	2

	
	18
	教室云盒
	2

	
	19
	多媒体讲桌
	2

	
	20
	学生桌椅
	160

	
	21
	千兆交换机
	2

	
	22
	LED时钟
	2

	
	23
	配套导播主机
	2

	
	24
	配套监看设备
	4

	
	25
	机柜
	2

	
	26
	环境改造
	2

	
	27
	系统集成
	2


本项目预算价：包1:1129300元;包2: 861800元

交货期：合同生效后30日内交货

交货地点：采购人指定地点

本项目落实中小微型企业扶持、节能产品政府采购政策
    二、投标人资格要求

1. 注册于中华人民共和国境内的投标人且符合以下要求：
1）具有独立承担民事责任的能力；
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标2017年度财务审计报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章；如截至到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供近三个月内其基本开户银行出具的资信证明）；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2018 年 1 月 1 日以来任意一个月纳税凭证和社保缴费凭证）；
5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在”信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
6）与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、采购代理机构以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

2. 本次招标不接受联合体投标。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 提供政府采购反商业贿赂承诺书。

   三、投标报名

1.凡有意参加投标者，请于2018年12月12日至2018年12月21日（北京时间），登录“河南省公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）”网上，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）进行网上投标报名。
2.标书售价：人民币300元/本，售后不退。
四、招标文件的获取：

1.投标人（供应商）应首先完成诚信库入库登记（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《河南省公共资源电子交易平台诚信库入库登记指南（工程建设、政府采购》）；诚信库入库登记通过后，方可办理CA数字证书及电子签章（具体办理事宜请查询河南省公共资源交易中心网站-办事指南-《公共资源项目CA办理流程》）。
2.投标报名及招标文件下载时间为2018年12月12日至2018年12月21日（北京时间），投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。
3.获取招标文件后，投标人请到河南省公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。
五、投标文件上传和递交

1、投标文件上传和递交的截止时间(投标截止时间，下同)为 2019年1月3
日 9：00（北京时间）。

2、加密电子投标文件须在河南省公共资源交易中心交易系统中加密上传；未加密的电子投标文件须在投标截止时间前递交至：河南省公共资源交易中心第15开标室（郑州市农业路东 41号投资大厦 A 座）。

3、加密电子投标文件逾期上传或未加密电子投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

六、发布公告的媒介

本公告同时在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心门户网》发布

    七、联系方式：

采购人：河南农业大学           采购人地址：郑州市农业路63号

联系人：韩老师                  联系电话：0371-63558857

代理机构：河南招标采购服务有限公司

联系人：王女士

联系电话：0371-65958908  

联系地址：郑州市纬四路13号（花园路与纬四路交叉口东50米路北）

河南招标采购服务有限公司
2018年12月12日
第六章  招标项目资料表
本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。此投标资料表带“*”的为投标人必须满足的商务条件，如不满足，将导致无效投标或投标不予接受。
	条款号
	内      容

	说     明

	1
	采购人：河南农业大学          

采购人地址：郑州市农业路63号

联系人：韩老师                 

联系电话：0371-63558857

	2
	招标代理机构名称：河南招标采购服务有限公司
详细地址：郑州市纬四路13号

联系人：王女士

联系电话：0371-6595 8908 

	3
	投标人资格要求：
1. 注册于中华人民共和国境内的投标人且符合以下要求：
1）具有独立承担民事责任的能力；
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标人2017年度财务审计报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章；如截至到开标时间投标人成立时间不足要求时限的，须提供近三个月内其基本开户银行出具的资信证明）；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2018 年 1 月 1 日以来任意一个月纳税凭证和社保缴费凭证）；
5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在”信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
6）与采购人、采购人就本次采购的项目委托的咨询机构、采购代理机构以及上述机构的附属机构没有行政或经济关联。

2. 本次招标不接受联合体投标。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 提供政府采购反商业贿赂承诺书。

	4
	投标语言：中文，投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本

	投  标  报  价  和  货  币

	5
	本项目预算价包1:1129300元;包2: 861800元，投标人报价超过预算价将导致投标无效。

(1)投标报价：目的地交货价，报价应包括现场勘查及相关差旅费、全部货物、辅助材料、运输到指定地点的装运费用、安装调试、施工、培训、售后服务、测试、布线、验收以及其他有关的交付使用前的所有费用。对采购项目履行过程中所需的而招标文件中未列出的相关辅助材料和费用，也应包括在报价中。

(2)相关费用：由中标人承担的费用，包括中标服务费、税费、安装、调试、运保、装卸费、培训、售后服务等相关费用。

中标服务费由中标人在领取中标通知书前按各包预算价的1.5%向招标代理机构缴纳。

	6
	投标货币：人民币

	投 标 书 的 编 制 和 递 交

	7
	资格证明文件：

*1.法定代表人授权书（原件装订入投标文件）；

*2.营业执照复印件（投标人为企业），事业单位法人证书复印件加盖公章（装订入投标文件）；

*3.提供2017年度的财务状况审计报告；

*4.提供2018年1月1日以来至少1个月依法缴纳税收证明材料；

*5.提供2018年1月1日以来至少1个月依法缴纳社会保障资金缴纳证明资料。

*6. 反商业贿赂承诺书（原件装订入投标文件）；
*7. 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件装订入投标文件）；

*8.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。提供以上两个网站的查询结果。

9. 招标文件中要求的其它资格证明文件。

	8
	   *投标保证金金额：包1：贰万元人民币；包2：壹万伍仟元人民币；

（投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标截止时间前必须到达河南省公共资源交易中心指定账户。

（电汇备注：项目名称，豫财招标采购-2018-，投标保证金）

收款单位（户名）:河南省公共资源交易中心

包1：投标保证金：中原银行:中原银行郑州东风南路支行:410107010160003701031795
包2：投标保证金：工商银行:中国工商银行股份有限公司郑州投资大厦支行:1702229138003141293
  供应商可以以投标担保函的形式交纳投标保证金、以履约担保函的形式交纳履约保证金。政府采购投标担保函样本、履约担保函的样本以及试点专业担保机构的联系方式见招标文件第一卷。

投标保证金应在投标有效期截止日后(20)天内有效。

	9
	*投标有效期：从开标之日起90天

	10
	投标人必须在投标截止时间前提供:（1）加密的电子投标文件壹份（*.hntf 格 式，在会员系统指定位置上传）；（2）未加密的电子投标文件 U 盘壹份（*.nhntf 格式一份。

	11
	未加密的电子投标文件递交地点：河南省公共资源交易中心(郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座)第15开标室 
投标文件递交截止时间：2019年 1月3日上午 9:00 (北京时间)

	12
	开标时间：2019年1月3日 9:00 (北京时间) 
开标地点：河南省公共资源交易中心(郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座)第15开标室

	评          标

	13
	一、评标原则
1、按照“公正、公平”的原则对待所有投标人。 2、坚持招标文件的所有相关规定，公平评标。 3、验证：投标人在评标委员会决定验证时，提供合同原件或合同复印件并加盖公章，现场未提供或提供的不符合的，均视为未提供。 
二、信用记录： 根据财库【2016】125 号文的要求，采购人将在开标截止后在“信用中国”网站查询供应商“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”，在“中国政府采购”网站查询供应商“政府采购严重违法失信行为记录名单”；供应商存在不良信用记录的，其投标文件将被作为无效响应文件被拒绝。
三、评标方法  （详见第九章评分标准）

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

按评标委员会评审后得分由高到低顺序排列，推荐排名在前且不超过三名的中标候选人（如评审得分相同的，投标报价低的优先）。 

	14
	提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

核心产品：包1：录播主机

包2：4K录播一体机，嵌入式录播系统 

	15
	1、投标人若为中小企业，须对照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）文件规定。

监狱企业视同小型、微型企业，必须是省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）的属于监狱企业。

2、节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的最新一期《节能产品政府采购清单》中的产品。
（1）本采购项目若含有《节能产品政府采购清单》内强制采购的产品（具体产品以“★”标识），投标人须在财政部和国家发展改革委联合下发的最新一期节能产品政府采购清单范围内选择适用产品。
（2）投标人须提供最新一期节能产品政府采购清单的首页、产品清单所在页（对强制采购的节能产品加★标识，对优先采购的节能产品加√标识）等证明材料，否则不予认可。
2、环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的最新一期《环境标志产品政府采购清单》中的产品，投标人须提供最新一期环境标志产品政府采购清单的首页、产品清单所在页（对环境标志产品加√标识）等证明材料，否则不予认可。

	16
	其它必要的评标因素和标准： 
(1)投标人所提交的投标文件应包含招标文件中要求提交的材料，并按照招标文件的要求完整地填写资格证明文件及各项表格。 
(2)在评标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致，使评委会意见有分歧且又难以协调一致的问题，均由评委会予以表决，获半数以上同意的即为通过，否则即为否决。

	授  予  合  同

	17
	授标原则：合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评分最高的投标人。

中标人应在中标通知书发出之日起三十日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同。

	18
	数量增减范围：≤10%

	适用于本投标人须知的额外增加的变动：无


第七章 有关合同条款资料表
	序号
	内      容

	1
	需方名称：采购人指定地点

	2
	检验与测试的条件和方式：按照第八章相关要求安装调试，安装调试完成， 由需方进行验收。

	3
	*交货期 ：合同生效后30日内交货

	4
	质保期：投标人承诺本次招标核心产品主机及附件提供2年全免费质保服务，其余产品按照相应三包政策执行。

	5
	合同与付款：

1、合同由中标人凭招标机构签发的《中标通知书》，按规定时间和地点与本项目中采购人签订，合同一式陆份，中标人、采购人各叁份。

2、付款方式：

合同价为包干价，签订合同后不再支付除合同价款外任何费用。付款采用分期支付模式，分为95%、5%共两次次支付。

（1） 中标单位全部货物交货完毕且经采购人验收合格后，由采购人支付合同总价款的95%；

（2） 项目验收合格日满1年, 支付合同总价款5%。

付款条件：申请付款时必须提交以下文件和资料：（1）资金支付申请表；（2）合同；（3）甲方要求提供的其他资料。


注：本表为样式表，使用时应重新打印，并可增加特殊的条款要求。
第8章 项目需求技术规格要求
包1：精品录播教室

	序号
	项目内容
	技术指标、技术参数
	数量
	单位

	1
	录播主机
	1、 为了系统的安全稳定， 要求录播主机必须采用嵌入式硬件设计，内置Linux操作系统，支持7*24小时工作；不接受PC架构以及服务器设计方式。
2、 系统集成录播系统、音频处理、编解码技术为一体。
3、 ★支持不少于8路高清3G-SDI、支持不少于1路HDMI输入接口；支持不少于1路VGA输入接口，不少于2路HDMI接口视频输出，要求提供投标产品对应接口照片，并加盖生产厂商公章。
4、 录播主机支持本地导播功能，可以扩展硬件导播台。
5、 录播主机支持≥5路USB接口 。
6、 录播主机支持≥2路千兆RJ45网络接口
7、 主机包含Reset按键，可以实现出厂设置恢复，能够实时初始化系统状态。
8、 ★主机自带音频处理系统，不少于10路输入与4路输出音频平衡信号接口，支持反馈消除、回声消除、噪声消除和对麦克风幻象供电等功能。要求提供投标产品对应接口照片，并加盖生产厂商公章。
9、 主机前面板配置液晶屏，支持显示主机工作状态，IP地址等信息，实时清晰管理设备操控，为确保清晰显示，液晶屏尺寸不小于2寸，要求主机前面板支持可触摸操作按键。
10、控制接口≥8路，可用于控制摄像机云台与控制面板等设备。 
11、系统可实现智能跟踪，跟踪对象不需要佩戴任何辅助装置，要求跟踪效果稳定流畅
12、系统内置不少于6机位7场景图像跟踪处理模块，图像识别和分析技术可对老师和学生的动作、移动进行准确定位、跟踪，清楚的记录整个教学活动；
13、系统内置不小于2T存储空间，支持双硬盘接入，最大支持不少于16T硬盘存储空间，录制文件既可存储在本地硬盘，可以上传到云资源管理平台或第三方FTP服务器。
14、根据教学场景和教学需要支持5机位、6机位、7机位配置，满足智慧教学的不同应用场景。
15、★为保证系统符合国家相关要求，需提供产品3C认证证书复印件，加盖生产厂商家公章。
16、★为保证设备稳定运行，要求提供设备运行无故障报告MTBF≥12万小时证书及检测报告复印件，加盖生产厂商家公章；
17、★提供生产厂商盖章的项目授权书及售后服务承诺函。
	2
	台

	2
	录播主机系统软件
	1、嵌入式录播管理软件须出厂即安装于录播主机内，要求支持网络导播与本地导播两种导播方式。
2、 为了更清楚了解系统状态，系统应支持版本信息、序列号、设备型号、存储空间、跟踪机位信息、网络连接信息等信息显示。
3、 支持远程登录管理系统，可设置用户密码、视频输入、视频输出、互动、推流方式及模式、VGA图像微调等功能。
4、 系统支持视频文件上传、下载、异常修复、本地点播、删除等基本功能，支持通过状态标记自动检测课件上传是否成功，对于状态标记上传失败的课件资源支持人工手动续传。
5、 系统支持插入外接移动存储设备一键拷贝下载功能，并可选择多路外接移动设备。
6、 系统支持异常课件修复功能，在录制过程中或其他不可抗拒因素导致设备突然断电使录制的课件异常时，可通过录播主机管理页面一键修复功能，修复异常课件为正常课件资源。
7、 系统采用主流RTMP/RTSP/HTTP流媒体直播推送技术，支持基于Flash技术和HTML5技术的直播和点播方式，免安装插件即可接收和观看直播和点播。

8、 系统支持音频管理，可以进行回声消除、噪声消除、延时器、音量等设置。
9、 系统支持输入接口管理，显示当前接口信息与连接状态。
10、 可以兼容多种资源管理平台与第三方FTP服务器。
11、 系统可以设置多种教室类型，支持常规教室、互动录播教室与第三方互动录播教室三种模式。
12、 ★要求提供智慧教育录播主机系统软件著作权证书及检测报告。（提供复印件加盖生产厂商公章）
	2
	套

	3
	多媒体导播控制平台软件
	1、 支持远程导播与本地导播
2、 支持手动导播、自动导播、半自动导播三种导播切换方式。可通过设置电脑快捷键纯手动导播控制，可根据教学场景对老师、学生、VGA画面进行自动导播，并且配合自动跟踪系统实现教师、学生跟踪过程中的人工切换实现半自动导播。
3、 实现所有录制画面的预监，声音监听，导播控制延时小于1S。 
4、 支持摄像机预置位设置与云台控制，方便在手动录制过程中快速调用。
5、 支持教师特写、讲台全景、学生特写、学生全景、双板书特写、VGA画面和第三方互动画面共8路可视化信号的导播控制切换功能，切换输出的画面支持实时预监，支持高清标清的混合录制。
6、 在常规录播教室模式下进行授课过程录制时，支持2画面、3画面、4画面、6画面自定义合成模式
7、 支持不少于15种画面切换特效。
8、 系统支持操作员手动跟踪切换过程中，为满足快速调用，支持不少于10个预置设置，通过预设置可直接调取主讲人相关场景。
9、 ★提供多媒体导播控制平台软件著作权证书；（复印件加盖生产厂商公章 ）
10、★提供多画面合成编码软件著作权证书（复印件加盖生产厂商公章）
	2
	套

	4
	图像自动跟踪系统软件
	1、 系统支持对云台摄像机镜头和焦距进行控制，实现对教学活动中老师、学生、板书的自动跟踪拍摄和切换。
2、 支持中间液晶触摸一体机，左右双黑板的教学场景，可设置老师特写、讲台全景、学生特写、学生全景、左板书特写、右板书特写、课件电脑或数字展台等信号源的接入；
3、 支持单边液晶触摸一体机，单边推拉黑板的教学场景，可设置老师特写、讲台全景、学生特写、学生全景、板书特写、课件电脑或数字展台等信号源的接入；
4、 系统须支持辅助定位功能，屏蔽观摩室和教室之间的玻璃墙，避免因玻璃墙反射而造成学生特写画面捕捉不到的问题，同时支持屏蔽教室后方因听课教师（或家长）意外站立或走动而导致的错误特写画面。
5、 ★提供图像自动跟踪系统产品须提供图像自动跟踪相关软件著作权证书及画面合成编码软件著作权证书。（提供复印件加盖生产厂商公章）
6、 ★提供行为识别软件软件著作权证书。（提供复印件加盖生产厂商公章）
	2
	套

	5
	音频处理软件
	1、软件内置于录播主机内，支持中文简体、繁体、英文等多语言，图形化软件控制界面，操作直观，使用方便；
2、 支持对每个处理器的参数进行详细设置，具有音频数据流程图，为使用者提供操作指引；
3、 软件支持扩展器、均衡器、压缩器、延时器、限幅器功能；
4、 支持反馈消除、回声消除、噪声消除、自动混音等功能 ；
5、 详细参数设置采用模块结构，可以在流程图中双击该模块打开和关闭对应的详细参数；
6、 系统支持不少于8种场景的自定义；
7、 ★提供音频处理软件著作权证书。（提供复印件加盖生产厂商公章）
	2
	套

	6
	导播控制键盘
	1、 采用基于USB线缆传输的硬件导播控制键盘，本地导播可直连录播主机，远端导播直连导播电脑即可，须支持即插即用，不需要安装驱动以及任何插件。
2、 导播控制键盘支持课件录制的开始、暂停、停止，可针对导播进行手动、自动、半自动的模式切换。
3、 导播控制键盘支持9种画面布局的按键切换，支持5种特效的按键切换，并可设置特效切换的开启与关闭。
4、 导播控制键盘支持特效切换手柄，通过此手柄控制切换特效，可直观的在导播平台看到切换过渡效果。
5、 导播控制键盘支持导播画面的主流输出与预监输出的切换。
6、 导播控制键盘支持滑动按钮调整输出音量大小。
7、 导播控制键盘支持六轴操纵杆，手柄上有云台控制、镜头变焦、导播切换功能 ，控制按键采用橡胶+微动方式。
	2
	台

	7
	可视化控制面板
	1、 系统要求自带Android、windows双系统，集成中控控制， 互动控制、多媒体中控控制，本地后台控制为一体。
2、 液晶面板尺寸≥7寸，支持TF存储卡接入，支持不少于4路USB接口；
3、 支持不少于1路HDMI高清信号接口和1路3.5音频输出接口；
4、 系统支持后台设置课程安排，同步显示到可视化控制面板主界面，方便教师实时查看；
5、 面板支持对录播主机文件管理，根据需要可以选择播放预览、删除等操作；
6、 面板支持控制录播信号源切换例如：展台、外接、投影、电脑等；
7、 面板可以针对视频进行录制、停止、打点设置，可以针对接入音频进行声音大小控制，并支持控制整套录播系统快捷开关机。
8、 ★面板支持针对多方教室进行互动呼叫/挂断，支持本地教室与远端教室的画面任意切换控制。（提供通过面板进行互动呼叫页面截图并加盖生产厂商家公章）
	2
	个

	8
	高清云台摄像机
	1. 成像元件：1/2.7英寸HD CMOS成像芯片
2. 总像素不小于250万，有效像素不小于207万
3. 视频输出接口HD-SDI接口，HDMI接口；
4. 视频格式：1080P60/50、1080P30/25、1080I60/50、720P60/50、720P30/25
5. 解析度：水平900电视线，垂直900电视线
6. 水平视角：55.2° ~ 3.2°
7. 信噪比：≥55dB
8. 控制协议：PELCO-D、PELCO-P、VISCA
9. 波特率：1200/2400/4800/9600/19200 bps
10. 电源：12VDC
11. ★提供CNAS认可的权威机构颁发的MTBF不小于7万小时的检测报告（提供复印件加盖生产厂商公章）
12. ★为了保证兼容性，要求和录播主机同一品牌。
	12
	台

	9
	跟踪定位摄像机
	1、 采用1/3“OV4689 CMOS 传感器
2、 总像素≥400万
3、 最低照度不低于：彩色0.6Lux@F1.2；黑白0.08Lux@F1.2
4、 信噪比 ≥50dB(AGC OFF) 
5、 编码格式支持：H264
6、 供电：DC12V
	6
	台

	10
	全向拾音麦
	1、监听面积 ：10平方米-70平方米
2、频率响应 ：20Hz ～ 20kHz
3、灵敏度 ：-38dB
4、音频处理：Clearspeech音频处理（提供软件著作权证书复印件加盖生产厂商家公章）
5、信噪比 ：75dB ( 1米40 dB音源)30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa
6、动态范围：  104dB (1KHz at Max dB SPL)
7、最大承受音压： 120dB SPL (1KHz,THD 1%)
8、输出阻抗： 600欧姆非平衡
9、电源电压： 直流稳压电源 DC 12V 
10、电磁兼容性：电源端子传导骚扰B级、辐射骚扰（1GHz以下）B级。（第三方检测机构出具的电磁兼容性检测报告复印件加盖生产厂商家公章）
	4
	只

	11
	智能图像处理软件
	1、 配合录播主机可以实现微课制作、录制直播与抠像，音视频信号输入输出管理，摄像机控制、录制管理、直播管理、虚拟场景设置、字幕台标设置等功能。 
2、 软件可对抠像区域大小进行调节，可上下左右缩放；
3、 软件可对抠像参数进行设置，如人像色彩，边缘平滑度，边缘色彩等设置，可一键恢复默认，也可一键取消抠像；
4、 软件支持虚拟的方式进行图像的上下左右，远近、大小调节，调节过程不改变摄像机镜头变焦及角度等参数；
5、 软件支持在3D场景下图像的推远拉近、上下左右移动、左右转动等调节，调节过程不改变摄像机的镜头状态。
6、 软件支持对摄像机参数进行设置，包括变焦，左右上下摇移等操作。
7、 要求系统功能支持抠像镜头前景调节功能，可通过设定的按键微调人物场景实现拉近拉远或左右摆动。
8、 系统具备微课制作功能，支持两路信号接入，其中一路可设计为背景场景，另外一路设计为虚拟抠像场景，其中背景场景可切换为VGA画面、实景或其他定制场景。
9、 要求系统支持设置演讲人模式，即演讲人与VGA画面同屏组合输出，直播传输的画面包含演讲人及VGA场景信息，并支持对演讲人的实时定位跟踪功能。
10、 支持3D场景，3D场景可通过控制键盘进行角度，场景的切换，并且可设置不少于三个3D虚拟预制位，进行快速的切换到不同的角度，场景进行录制直播。
11、 支持2D静态和2D动态场景，2D静态支持PNG等格式的通用文件，2D动态支持Mp4等格式通用视频文件;并且动态视频自带的声音可作为录制和直播音源进行录制和直播，可设置纯音频文件为背景音乐，用户可自由选择录制和直播的声音（动态视频声音，背景音乐）。
12、 支持微课应用，可以将电脑画面作为背景进行合成抠像录制直播，实现微课制作、线上培训等应用。
13、 支持一键开启录制，支持自动识别音频输入源并支持一键添加音频输入源设备功能，可通过系统音频调节模块实现对音频输入源声源大小的实时调节和反馈输出；
14、 支持一键开启直播推流，可通过两种方式进行推流直播，一种是填写RTMP推流地址，一种是通过填写用户名、密码方式开启推流直播。
15、 支持设定直播参数，如直播主题、流程、演讲人介绍，直播页面背景设定等；并可实时显示直播推流网络状况，如带宽，丢包情况等；
16、 支持拍照及上传分享功能，在虚拟发布的过程中一键进行抓拍拍照，一键上传到服务器，用户可以通过手机微信扫描系统生成的二维码将拍照图片下载到手机并可进行微信分享；
17、 要求系统功能支持字幕添加功能，多种模板可供选择，支持同时添加多行多条字幕，添加的字体和大小可自由设定， 字体的摆放位置可根据选择不同的模板实现规则排版；
18、 支持滚动字幕设置，提供多种滚动字幕模板供用户选择；
19、 支持自定义台标，支持台标采用PNG、JPG、Jpeg等格式图图片。
20、 ★要求提供智能图像处理软件著作权证书。（提供复印件加盖生产厂商公章）
	2
	套

	12
	功放
	自动反馈抑制消除、自动跟踪声源、自动检测调整话筒音量增益、自动选择话筒开启扩声，实现话筒智能四选一。
六路话筒输入、三组音频输入、一组前级音频输出、一组流媒体信号输出。
频率响应： 20Hz-18KHz
稳定增益量：12dB
失真度:≤1%dB
信噪比:≥85dB
音调控制 高音/低音：10KHz±10dB
输出功率：2×50W-300W
	2
	台
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	音箱
	烤漆铁网罩，进口单元，保真度高，声音穿透力强、层次感好、音色清晰自然，传输距离远，安装方便。
输出功率：50W-100W
阻抗：8Ω 
灵敏度：98dB
频率响应：50Hz-20KHz
	8
	只
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	智慧黑板
	1、 硬件要求
1、 智慧黑板正面显示为一个由三块拼接而成的平面普通黑板，支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式。整个黑板无推拉式结构，实现整块黑板唯一平面书写。
2、 智慧黑板采用纯平面设计，杜绝书写媒介对黑板性能的影响，接口位于黑板侧边或内置隐藏，正面无任何外露接口。
3、 整体外观尺寸：宽≥4000mm ，高≥1200mm ，厚≤70mm。智慧黑板核心互动显示区域为工业级86英寸液晶显示屏，显示尺寸1898.24mm*1069.17mm，单屏物理分辨率≧3840*2160。
4、 电容式触摸技术对手指按压的感应，操作者可在显示区域任意位置通过手指（五指）按压屏幕实现对屏幕的开关；防止熄屏误操作，屏幕关闭的时候中间触摸区域同时失效，规避黑屏状态对现实桌面的误触；为确保教学过程流畅，在任意显示状态下（windows其他外接信号）或是windows宕机（关闭windows来模拟宕机现象）、无信号的情况下，也能实现上述功能。（提供具有CMA,CNAS资质的检测机构的检验报告复印件加盖生产厂商公章）
5、 智慧黑板支持HDMI、VGA、TV、window、Android等五种信号源模式下支持全屏开关、窗口一键下移功能（提供CNAS资质的检测机构的检验报告复印件加盖生产厂商公章）
6、 为了适应不同身高条件操作人员对智慧黑板实际操作的需求，在不采用任何物理升降结构的前提下，可实现液晶屏显示窗口下移，并可以进行正常使用触摸，方便老师操作。（提供具有CMA，CNAS资质的检测机构的检验报告复印件加盖生产厂商公章）
7、 智慧黑板拥有高效多样的信号源切换方式：手势滑动方式、智能遥控器方式、物理按键方式，三种方式互为备份、互相独立，提供了科学、高效的操作体验。
8、 智慧黑板配备多任务功能智能遥控器，可实现对智慧黑板遥控，实现屏幕开关、声音调节、信号切换、参数调整等操作；同时可作为键盘、鼠标使用，当系统出现故障，遥控器可以作为键盘和鼠标进行使用。
9、 采用OPS插拔式架构，处理器：不低于Intel Corei5；内存：不低于4G；硬盘：不低于128G-SSD 固态硬盘；内置 WiFi：IEEE 802.11n 标准，保证足够的信号强度；内置网卡：10M/100M/1000M；自带window7旗舰版以上系统。
10、 ★智慧黑板触控玻璃具有防飞溅功能，玻璃破碎不能溅出伤人。（提供具有CMA、CNAS机构认可的权威实验室出具的检测报告复印件加盖生产厂商公章）。
11、 ★智慧黑板触控玻璃符合GB11614-2009《平板玻璃》标准中优等品的技术要求。（提供具有CMA、CNAS机构认可的权威实验室出具的检测报告复印件加盖生产厂商公章） 
12、 为了考虑到教室空气环境的安全性和科学性，智慧黑板具有PM2.5、CO2浓度的教室环境监测功能，可通过智慧黑板软件终端实时查看监测当前教室环境情况。（无电脑模块硬件情况下也能实时查阅调用数据，实时更新）。（提供第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖生产厂商公章）
13、 为保证产品质量、供货进度及将来便利维护，要求互动黑板CCC证书的申请人、制造商、生产厂家为同一企业。
14、 智慧黑板整机具有较好的抗快速脉冲群干扰性能，有效防止设备或电网其他设备、雷电带来的电脉冲干扰。
15、 智慧黑板支持无线MIC功能，智慧黑板整机具有无线MIC接收功能，可以将无线MIC音频输出到内置音箱。(提供第三方权威机构出具的检测报告复印件加盖生产厂商公章)
二、配套白板软件功能
1、 白板软件支持板中板功能，支持板中板墨迹的擦除、也可保存板中板的书写痕迹。同时支持多点触摸书写、聚光灯、放大镜、一键锁屏应用功能。白板电子板书的内容，可以通过扫描二维码的分享平台，通过扫码方式下载，方便教学。
2、 智慧黑板配套白板软件可以与无线视频展台无缝对接、实现锁定画面、选择、画笔、橡皮、截屏、拍照、分辨率设置等功能，不需要再打开快拍仪专用的软件，使老师操作简单、方便。
3、 可以对当前内容进行任意区域的截图，截图完成后自动发送到白板上，可对截图内容进行批注讲解。
4、 支持全屏智能识别，并且中英文可以同时全屏混合书写并自动识别，识别的结果可以手势删除部分文字，如中国（China）人口数14亿。达到即写即识别。
5、 智能识别包括图形识别，公式识别：如δ(x)=a2+b2等，图形识别：包括任何规则和不规则图形，化学公式识别，如 H2+O2→H2O。
6、 板擦包括任意擦除、区域擦除、对象擦除以及全屏擦除。任意擦除对任何笔迹、图片、图形等任意局部的擦除，完全仿真实物板擦，如在白板中插入一张图片,可以对图片上部分面积擦除，用几何工具画一个三角形，可以擦除任意角等。
7、 支持移动授课助手功能，移动端可以无线控制大屏幕黑板，实现同屏、鼠标操作、播放PPT等功能。
三、内置无线快拍仪要求：
1、 像素不低于500万； 帧数：720P和1080P不低于25帧/秒；拍摄幅面：A4幅面，图像色彩 RGB24位真彩，拍摄速度≤1秒 图片格式JPG/BMP/PNG/GIF/TIF，文档格式PDF/DOC/TXT/RTF/XLS，视频格式FLV/MP4。
2、 采用无线方式连接,无线传输频率：150M/S。
3、  镜头支持270度翻转式。可拍摄试卷、实物等。
4、  嵌入式设计结构，与黑板为一整体，防盗式设计，支持内置充电模块功能。
5、 ★快拍仪与黑板同一品牌。

4、 其他要求

★提供生产厂商盖章的项目授权书及售后服务承诺函。
	2
	台
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	多媒体讲台
	1、尺寸：长宽高1100* 670* 950。
2、材料：钢木结合。桌面采用优质三聚氰胺面板，讲台两侧安装实木扶手。桌面的面板以及扶手的颜色跟学生的桌椅色彩相近，整体效果比较协调。讲台其余部分采用冷轧钢板喷塑。
3、讲桌上部分弯角采用圆弧一次冲压成型设计，跟传统的直边直角相比，更安全更美观。
4、显示器采用翻转式设计，翻转板采用两边轴设计，这样翻转板翻开后的高度几乎跟讲桌最高处相平，不会挡住老师学生的视线。轴承采用笔记本电脑翻转原理，坚固耐用。
5、右边展示台抽屉的关闭不受翻转板的限制，即便是盖上显示器翻板，展示台抽屉照样可以关闭。这种设计使操作者更轻松、更安全。
6、讲桌的配件，包括机械锁、拉手、导轨、键盘翻转合页都采用高品质的产品，坚固、耐用。
7、笔记本接口模块、电源模块都采用独立式安装，强弱电分离，跟安全放心。
	2
	个
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	配套导播主机
	CPU:≥I5-4590；内存：≧4G;硬盘：≧500G；显卡：独显;显示器：21.5寸，具备DVI、 VGA接口；多媒体音箱1套
	5
	台
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	网络机柜
	规格：22U 600*800*1200；厚度:方孔条1.5mm,门板0.8mm；其它1.2mm;表面处理:脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。
	2
	个
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	配套监看设备
	≥65寸，具备HDMI接口。
	4
	台
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	摄像机升降支架
	负载重量≤25kg（升降控制精度≤1mm，定位设置：电子定位，控制模式：遥控、中控RS-485、线控）
	2
	台
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	电动抠像布
	1、卷帘宽度单幅：0.5米-4.2米 
2、卷帘高度：0.5米-10米 
3、电压 220V 
4、频率 50HZ 
5、工作噪音 35-40DB 
6、卷帘管规格 ø40mm/50mm/65mm/85mm/90mm 
7、电机直径/扭矩  ø35mm(8N.m/10N.m)、ø45mm(20N.m/50N.m) 
8、面料门幅：2米、2.26米、2.3米、2.5米、少量3米（高档全遮光阳光面料） 
9、1台电机可以拉大于15㎡的面料 
	2
	套
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	吸音及环境光改造
	一、装修工程要求：
1、要求整体装修环境应美观大方协调。
2、录播教室装修声学指标；声学环境达到混响系数T60=0.5±0.1，本地噪音 NR=35
3、录播教室装修声学吸音单元要求平均吸音系数达到0.75及以上，扩声单元要求平均吸音系数达到0.45及以下。
4、室内甲醛释放量指标符合标准
5、装修基础部分要求进行阻燃处理、防火处理。
二、其他要求：
1、顶棚设计：顶棚使用矿棉吸音板吊顶。
2、四周墙壁：四周墙壁使用高性能聚酯纤维吸音棉。
3、地面装修：地面采用PVC塑胶地板。
4、门窗吸音处理：颜色应与墙体一致,便于打开。
5、灯光设计：教室遵循均匀布光原则；采用LED灯，平均照度不低于500lux，色温4000k或5600k；显色指数（Ra）≥80；灯具平均寿命大于10000小时；吊顶内嵌式安装。
	2
	间
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	专用桌椅
	1、座板：采用优质多层旋切木皮经模具热压成型并面压防火板，座板与角码采用穿透方式链接，板面配特制不锈钢螺套。 

2、台面板（写字板）：采用中纤板压防火板，后经PU封边而成。 

3、脚架：采用铝合金一体压铸成型，自带扶手，表面再经喷涂处理。 

4、书网架：采用冷接元铁，经模具成型、焊接、精磨、表面再经防锈静电喷涂。 

5、回复机构：采用铝合金一体成型机构，重力回复。 

6、椅背：采用金属框架，面板用多层旋切木皮面压防火板。
	160
	套
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	教育云资源管理平台
	1、 前台功能
1、 平台首页面支持最新教育动态信息、视频直播、精品课程、视频专辑、优课评比活动、微课展示等基本信息的推送展示，方便用户直接点击进入了解最新资讯和重要应用资源。教育动态模块支持列表显示教育新闻资讯信息，要求展现的教育资讯信息包含主题标题、发布者信息、发布具体时间年月日并精确到毫秒以及当前被浏览次数。
2、 平台需要具备精品课程列表展示功能，支持按学科、学段、教材版本、年级等方式进行课件资源分类，并支持按照精品推荐及精品课程等不同排列方式体现视频资源的传播价值；支持根据模糊文字、短句、字词等进行相关视频的搜索，方便用户查找所需视频资源；支持通过手机扫描二维码观看视频功能；支持点播pc端视频链接、移动端视频链接观看视频，并且支持生成点播视频代码方便嵌入第三方网页。
3、 平台具备优课评比功能，支持按照参与教师、评审专家、参赛视频方式发起优课评比项目，支持显示优课基本信息，如发起人、活动时间、举办单位、参与教师、参入视频、参与的评审专家等基本信息；支持设计按照不同角色发起优课活动，已经发起的优课活动支持编辑、修改和删除基本功能，并支持列表显示视频数、已评数、专家数、老师数等活动信息。
4、 平台具备微课展示功能，要求微课资源支持按照排名、学科、学段、版本、年级等方式进行分类和检索，支持微课资源点击进入即直接播放该微课资源，并支持实时显示微课总时长，点击全屏播放按钮或双击播放屏幕即可实现全屏播放显示，通过鼠标左键点击或按压键盘空格键即可实现暂停播放功能；要求微课视频资源进入支持显示简介等信息（如：学科、学段、版本、年级）、已经被评论和点播的总数量，并支持在线实时评论。
5、 平台具备名师讲堂功能，要求支持列表显示所有名师资源列表信息，可根据人名等基本信息区分不同名师课堂主页；进入任意名师课堂主页，支持显示名师基本简介信息、视频被点播的总播次数、视频课件总数量及专辑总数量等信息；支持按照最新发布、最多播放等方式进行自动排行。
6、 平台具备视频排行榜功能，排行榜中的资源支持显示精品课程、优课展示、微课展示、名师排行等细分大类视频课件资源；精品课程、优课评比展示、微课展示等排行支持按照点击播放总次数由多到少进行自动排行，排名前三位的能够通过不同颜色进行标记识别；名师排行要求按人气、按贡献等方式实现视频资源的自动排名。
7、 根据网络空间人人通要求，平台支持具备个人空间功能，每个注册用户具有个人专属空间，可以对个人视频资源、微课资源、专辑资源、个人收藏进行管理，可对视频与专辑设置封面与简介，并可通过权限设置公开发布、登陆观看、暂不公开等状态。支持在个人空间中发起优课评比并对个人所有上传视频课件资源播放、评论的数量进行统计。支持在个人空间上传资源功能，资源格式需支持rar、txt、zip、doc、ppt、pptx、xls、pdf、docx、xlsx等。
二、 后台管理要求
1、 资源平台采用开源操作系统和数据库架构，流媒体直播点播软件需要自主研发，点播和直播观看视频，不依赖任何插件或播放器可直接在Windows、IOS、Android、linux系统终端设备中进行收看。
2、 ★要求平台无需二次开发即可支持支持包括：logo、轮播图片、台标/视频水印、移动微信直播端背景图、微信直播端logo的自主定义；支持对系统信息、简介信息的重新定义和修改（需提供功能截图并加盖生产厂商公章）。
3、 ★要求平台具备直播报表统计功能，支持统计直播峰值表、直播峰值map、直播操作记录三种不同统计功能。直播峰值表支持通过直播频道名称、直播日期进行搜索查询统计数据；直播峰值map支持以中国地图方式展示和统计直播访问所有地区及直播人数；直播操作记录详细记录了某一直播频道直播过程中使用时长、在线人数峰值、观看人数、开始时间及结束时间等信息（需提供功能截图并加盖生产厂商公章）。
4、 要求平台提供用户自主注册、后台批量导入、LDAP用户同步多种方式，注册用户后由管理人员对申请人进行信息核对并开放对应功能，后台可通过数据模版初始化导入用户数据，每个用户可自行管理个人账户信息。
5、 管理员具备基本的修改、禁用、删除、用户密码修改功能，支持对不同的用户角色可根据需求自定义设置多种权限，要求不少于专家、学校各种领导角色、教师、家长、学生等各种不同角色。
6、 系统平台具有视频管理功能，支持对前台所有视频资源的观摩权限单独或批量设置，可设置的权限应包含公开发布、登陆观看、加密观看、分组观看、暂不公开、IP观看等6种模式，并支持设置是否推荐视频，也可以后台删除。要求设置了上传视频及评论等需要审核功能时，所有新上传及重新编辑后的视频包括最新的评论信息均要求支持审核后才能发布，所有需要审核的视频资源和评论信息应统一归类到视频审核及视频评论模块进行统一管理。
7、 系统平台支持直播管理功能，具备直播连接设备、直播频道、正在直播管理、直播在线统计、已完成直播、直播评论管理、直播播放日志、图文直播管理等基本功能。
8、 要求平台支持自定义课表功能，用户可在平台根据需求预约需要使用录播时间段，支持用户自定义课程名、科目/专业信息、班级信息、主讲人信息等，预约方式支持按预约周期、有效日期、课时等进行设置，并支持是否开放直播观看功能。
9、 平台具备视频专辑管理功能，用户可以将单个视频文件建立视频专辑进行统一管理，支持按照学科、学段、版本、年级、最新发布、最多播放等不同方式进行筛选；视频专辑支持建立的作者信息以及包含的视频数量和已被点击的总数量统计功能；要求专辑内的视频支持按照列表排列顺序实现一键播放功能，专辑内的视频支持显示上传所有者信息、视频名称、被点播的总次数统计等功能，同时专辑内的视频支持按照最新发布、最多播放进行自动排名。
10、 ★支持微信活动管理，能够提供微信签到、微信抽奖、微信投票、点名管理、问卷管理、红包管理、打赏管理等功能。（需提供功能截图并加盖生产厂商公章）
11、 要求系统平台具有录播设备管理功能，用户可根据需求和录播服务器架设的场所自定义名称，被管理的录播服务器只需填写主机IP和管理用户名、密码即可实现远程连接管理，要求被管理的录播服务器支持通过红、绿灯显示状态判断运行是否正常启动，或接入视频源是否正常。
三、 直播管理要求
1、 ★直播频道新增要求至少支持公开观看、登陆观看、加密观看、分组观看、IP观看等模式，方便用户根据不同场景要求灵活设置；同时可以对直播进行预约，根据直播活动具体时间进行设置（需提供功能截图并加盖生产厂商公章）。
2、 ★平台支持视频资源和专辑的观摩权限单独或批量设置，可设置的权限至少应包含公开发布、登陆观看、加密观看、分组观看、暂不公开、IP观看、问答观看等7种点播权限模式。 对视频专辑至少支持公开发布、登陆观看、暂不公开三种观看权限（需提供功能截图并加盖生产厂商公章）。
3、 ★为保证系统安全性，要求平台具备根据需求设计视频资源上传、点播视频评论、直播评论、新闻评论等是否具备后台管理审核功能，可设置需要审核和自动发布（需提供功能截图并加盖生产厂商公章）。
4、 支持直播评论管理，可以对评论发布进行审核、删除及EXCEL批量导出功能。
5、 要求系统平台支持在线点播统计功能，且支持分类自动统计PC端在线人数和移动端在线人数两种不同类型的总数量。
6、 ★提供微信视频资源发布及直播发布的功能，支持发布的场景在移动手机端上观看（需提供功能截图并加盖生产厂商公章）。
7、支持直播服务器弹性伸缩管理，实现直播能力自动扩展，满足大规模直播需求。
四、 其他要求：
1、 ★需提供教育云资源管理平台（学校版）软件著作权证书（复印件加盖生产厂商公章）

2、★需提供移动端在线学习系统软件著作权证书（复印件加盖生产厂商公章）

3、★提供生产厂商盖章的项目授权书及3年免费升级服务证明文件。
	1
	套

	24
	平台服务器
	E5; 64G+4TB SATA*8
	1
	台

	25
	录播教室设备监管平台
	1. 监管平台可添加录播设备ip，用户名、密码；链接成功后，自动识别录播设备类型
2. 具备分组管理功能：可对录播设备按照学校的组织机构进行分组。
3. 支持录播设备批量导入功能，对于多台录播设备，提供批量导入录播设备信息功能。
4. 对录播设备的电影模式进行预监。可支持且不限于4、9、16画面全屏幕显示预览画面。每间教室均可预监画面全屏显示。
5. 支持对监管的录播教室进行电影模式录制，录制的视频直接存储到监管电脑，可对监管的录播教室画面进行实时抓拍，生成图片本地存储。
6. 支持设置多个画面预设间隔时间内轮询功能
7. 为确保平台操作的安全和责任，防止人为恶意操作和破坏，监管平台需支持操作日志的查阅功能，查阅方式支持按操作类型和时间段等方式，同时支持导出操作日志。
8. ★提供录播教室设备监管平台软件著作权及测试报告。（提供复印件加盖生产厂商公章）
	1
	套
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	系统集成
	布线、安装、调试、培训，提供国标线材、辅材，提供相关配套配件。
	2
	间
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	液晶拼接屏


	显示屏幕对角线尺寸为55"，显示区域：1209.6mm(H)×680.4mm(V)。

观看视角到达水平/垂直178度和10BIT的色彩饱和度，确保画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮，画质更加清晰，画面衔接流畅自然，整体显示流畅完美，呈现完美的显示效果。

物理分辨率1920×1080；屏幕比例为16∶9，响应时间≤8ms。物理接缝≤3.5mm。

整屏画面稳定无闪烁，整屏色彩和亮度均匀性≥90%，数字显示单元亮度≥500cd/㎡，对比度≥3500:1，以确保多屏拼接系统的画面更为清晰鲜明，以使各个拼接液晶单元显示的所有颜色保证整墙色彩的一致性。

55" 超窄边，高亮度，支持7X24小时开机使用，保证系统长时间运行，不间断工作。整个大屏幕系统具有先进性、稳定性和可扩充性，系统操作简单，维护方便，故障率低，使用寿命长；完全能够满足用户24小时、每周7天的连续运行的需要。

拼接单元接口：输入：VGA≥1、分量高清≥1、BNC≥2、HDMI≥2（接口以实物照片为准）；输出: LVDS、输出分辨率1920x1080。

具有一种适用于液晶拼接器自动识别编码地址的装置


具有四倍高清LCD显示器信号同步输出装置


★液晶拼接显示单元制造商投标产品型号必须有中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书（提供复印件加盖生产厂商公章）。

★液晶拼接显示单元制造商生产的拼接单元必须有中国质量认证中心出具的3C认证证书（提供复印件加盖生产厂商公章）。
	9
	台

	28
	图像拼接处理器


	单台设备支持不少于8路输入和不少于16路输出，每张卡解码能力不低于：8路1080P/16路720P/32路D1解码。采用模块化板卡式设计的设计思路，输入输出端支持热插拔。

采用纯数字FPGA架构，输入输出不低于1080P；可支持16倍高清（7680×4320像素显示）图像显示，支持纯数字网线接口输入；集成拼接控制、信号切换功能 ；支持漫游、叠加、缩放拉伸，HDMI信号窗口和视频信号窗口可四层叠加显示；不少于10种显示预案存储功能。

采用大规模FPGA陈列式组合处理构架，全硬件设计，无CPU和操作系统。采用多总线并行处理机制，保证对所有输入视频全实时处理，图像没有延迟，无丢帧

视频输入: 种类： VGA/RGB、VIDEO，HDMI，RJ45数字流媒体；

拼接器需具有自动节能设计，未使用的端口自检测关闭；

采用标准机箱，内置风扇散热系统。

可通过以太网和RS-232控制；

在单屏幕中可开不少于4个窗口，所有窗口可任意漫游、叠加、缩放，单屏支持4层叠加；通道字符叠加；可为输入信号通道自定义名称，在拼接屏上显示输入图像的同时显示图像命名，便于辨识、管控。

支持大屏显示的状态及内容在客户端上实时同步显示，便于监控显示内容。

支持信号源搜索；在管理多个输入信号源的状态下，可以根据名称快速搜索指定图像

支持热拔插，处理器的输入输出板卡可带电热拔插，实现不断电不影响系统正常工作的情况化作维护。

电源冗余，处理器的电源可作冗余

支持监控信号的回显预览

支持本地PC等信号的显示监看。

编显并行：操作人员可在预览模式下对大屏的显示布局进行调整，完成后退出预览模式，再通过单击发布预览一次性完整发布调整后的显示布局预案，编辑预案在后台，不影响当前显示方案。（需提供相关权威机构检测报告复印件，加盖生产厂商公章）

窗口锁定：支持窗口锁定功能，锁定后的窗口不可随意变动，防止误操作。（需提供相关权威机构检测报告复印件，加盖生产厂商公章）

局部预案调整：可任意指定某个或某组显示窗口显示指定信号源，不受整体预案调整影响，保证重要信息的全时显示。

预案处理可视化：显示预案的编辑采用图形化界面，支持显示窗口的缩放、拖动等操作，已保存的显示预案以图片的方式显示，方便查找和调用。

IP信号解码：支持IP信号解码，每张卡解码能力支持不少由于8路1080P解码。

底图显示：支持底图显示，支持全屏拼接显示或每屏复制显示模式，全屏拼接显示支持的最大分辨率不低于（1920像素X1080像素）。

★提供中国质量认证中心出具的3C认证证书。（提供复印件加盖生产厂商公章）。

★ 处理器须提供CB认证证书。（提供复印件加盖生产厂商公章）。
	1
	台

	29
	拼接屏控制软件
	控制软件为中文操作界面，可视化管理界面，便于液晶拼接屏的管理与使用。

可实现任意信号源窗口模式组合的定义、编辑。

实现信息共享自由无限拼接功能，操作简单适用，带矩阵联动功能，可定制显示界面，支持多种矩阵。实现对所有视频图像集中管理。

可以预先保存屏幕墙的显示布局，以后只需点击预设名就可以快速切换到该预设定义的大屏布局。

要求视频信号、VGA信号、计算机信号可以同时在大屏幕上显示出来，窗口的位置、大小可以任意，各窗口之间可以覆盖、重叠并且互相不受影响。

显示预案功能：无论是视频信号、还是计算机信号，都可以预先设置、存储、调用显示预案，所有工作都在同一个图形控制界面下完成。预案可以根据需要无限设置。
	1
	套

	30
	安装机柜
	规格：22U 600*800*1200；厚度:方孔条1.5mm,门板0.8mm；其它1.2mm;表面处理:脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。
	1
	套


包2：数字数码互动教室
	序号
	项目  内容
	技术指标、技术参数
	数量
	单位

	1
	4K录播一体机
	1.为保证系统的安全稳定，要求录播主机必须采用DSP纯硬件设计架构，内置嵌入式Linux操作系统，支持7*24小时工作。不接受PC架构以及服务器设计方式。

2.录播主机是为教育录播应用而设计的专业设备。为了操作的便捷性和视频采集的清晰度。要求集4K编码、4K合成HDMI输出、RTSP/H.323/SIP多协议互动、POC摄像机接入、5GWIFI无线视频传输等功能为一体。

3.为保证设备的稳定性，录播主机内置录制、直播、点播、导播管理、存储、切换、视音频编码等功能。

4.考虑到设备的易用性以及安全性，要求设备高度不高于1U，要求采用24V直流供电。

5.为便于进行基本参数的快速设置并及时了解设备的工作状态，要求主机前面板配置不小于2.2寸液晶显示屏和6个操作按键。

★6.为满足精品课程的拍摄需求，要求支持≥6路高清3G/HD-SDI输入接口（教师跟踪，教师全景，学生跟踪，学生全景，板书跟踪，学生巡视等视频）；为满足教学展台、笔记本电脑、台式电脑等多媒信号的输入，要求支持≥2路HDMI独立非切换关系输入接口；为便于系统兼容标清信号输入如DVD、DV、模拟摄像机等信号，要求支持≥1路VGA输入接口、≥1路YPBPR/CVBS复用输入接口。为了便于进行录播控制并且实时输出切换后的视频，要求支持≥3路高清视频输出接口：分别为≥2路HDMI输出，≥1路VGA输出。

7.音频输入接口：≥2路麦克风接入，自带幻象电源，≥3路立体声线路接入；

音频输出接口：≥4路线路输出，其中1路为3.5mm本地耳机监听接口。

★8.为了便于连接摄像机、中控面板、导播键盘、LED计时器等设备，要求支持≥8路RJ45控制接口，控制接口兼容RS232、RS422等控制协议。

9.为了便于录播主机连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的下载，要求录播主机支持≥4路USB接口，其中≥1路USB3.0接口。

10.网络接口：≥1路RJ45LAN接口。

★11.为了保留更多的素材，方便后期编辑。要求至少支持1+6路1080P/30fps音视频独立编码（1路主播视频+6路通道视频），最终独立保存为7路视频。（提供国家级软件评测中心出具的软件产品测试报告，复印件并加盖制造厂商公章）

12.视频编码格式：支持H.264，音频编码格式：AAC。录制视频格式支持MP4。

视频编码码流：32Kbps～16Mbps可调，音频采样率8-48KHZ可调，音频编码码率8-320bps可调。

13.扩展功能：为以后设备能够扩展升级，录播一体机应具备扩展能力，主板内应提供扩展槽位，扩展功能为音频处理器模块，即用户可选配音频处理器模块实现录播一体机混音编组、自动反馈抑制AFC、自动回声消除AEC、自动噪声消除ANC、不少于5个频段可自由调节。

★14.远程互动功能：支持RTSP/SIP/H.323等多协议混合远程应用模式。内置4点MCU功能，无需单独配置MCU主机（提供国家级软件评测中心出具的软件产品测试报告,复印件并加盖制造厂商公章）

15.流媒体协议：支持TCP/UDP/RTSP/RTP/RTMP/ONVIF/H.323/SIP/TS协议。

16.存储：标配2TB硬盘，最大可支持2路SATA接口硬盘，可实现≥7路码流实时存储能力，在设备网页及设备输出导播界面中具备对单个视频文件查看、下载、与删除等功能。

★17.POC信号接入：为方便布线，提高布线效率，降低故障率，要求采用先进的POC连接方式，实现摄像机与录播主机的POC对接方式，即视频、供电、控制信号传输采用同一根标准SDI线完成。（提供国家级软件评测中心出具的软件产品测试报告，复印件并加盖制造厂商公章）

18.要求≥6路SDI接口支持POC摄像机接入，POC实现自动检测，支持≥6路SDI信号检测指示灯，自动检测是否为POC摄像机，如果是则指示灯亮。

★19.具有5GWIFI无线视频功能：要求内置5GWIFI路由模块，拒绝采用外接路由器方式，可以独立路由组网，天线连接器采用专业的SMA接口，拒绝采用USB外置转接天线或USB无线传输设备。

20.为确保产品质量，所投产品具有国家强制性产品3C认证证书。（复印件并加盖制造厂商公章）

★21.具有CE认证证书、FCC认证证书、RoHS认证证书。（复印件并加盖制造厂商公章）

★22.根据国家精品课程录制环境建设要求及国家现行噪声标准要求，所投录播一体机应符合GB/T18313-2001《声学——信息技术设备和通信设备空气噪声》标准要求，防止设备噪音对课程录制产生影响，要求背景噪声在30分贝左右情况下，所测试设备噪声+背景噪声应小于40分贝。（提供噪音检测报告，加盖厂商公章）
	2
	台
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	嵌入式录播系统
	1. 嵌入式录播系统软件须出厂即安装于录播主机内，要求支持网络导播与本地导播两种导播方式，网络导播兼容IE、火狐、谷歌等浏览器，本地导播支持直接外接显示器进行操作。
2.录播系统集视频监视、视频切换、云台控制，音频调整，直播/录制、暂停等控制，LOGO校徽、直播监视、导播，点播，系统设置等功能于一体。
3.视频预监功能：至少支持9路高清视频的实时预览显示。（提供国家级软件评测中心出具的软件产品测试报告，复印件并加盖制造厂商公章）
4.录制方式：支持手动导播与自动导播的无缝切换；既支持手动录制，又支持录播系统与全自动跟踪系统的无缝对接。
5.为了便于操作，主界面可以实时显示录制信息，包括录制时长、视频分辨率、帧率及主机IP等信息，并能够实时显示硬盘容量。
6.为便于手动录制，每路摄像机支持至少8个预置位设置，只需在画面调整完成之后手动用鼠标点击拖动画面到预置位数字按钮处即可保存预置位，无需繁杂的点击操作。
7.录制模式：同时提供单流单画面的电影模式和多流多画面的资源模式供老师选择，以备电影模式下出现垃圾画面，可以从资源模式的文件中进行提取素材，用非线性编辑系统进行剪辑制作；或教师通过资源模式自编新的课件，资源模式录制要求支持同时对1路主播视频和不少于6路通道视频同时进行录制。
★8.支持多种画面布局设置，本地导播界面下可直接通过鼠标拖动通道画面即可实现多分屏布局显示画面的替换。（提供国家级软件评测中心出具的软件产品测试报告，复印件并加盖制造厂商公章）
★9.为保证录制效率，支持在导播过程中添加字幕，要求支持不少于8条预设字幕的设置。本地导播界面下可直接通过鼠标拖拽即可自定义字幕显示位置。（提供国家级软件评测中心出具的软件产品测试报告，复印件并加盖制造厂商公章）
10.支持视频画面叠加与组合，提供不少于10种画面布局模式，包括双分屏、三分屏、四分屏等。支持自定义画面布局。至少支持13路切换特效：包括擦除、覆盖、淡入淡出等主流切换特效。
11.应支持远程FTP上传/下载录像，方便用户不需要进入现场就能导出和拷贝录播主机内录像文件。
12.系统应支持通过U盘等移动设备直接给视频录制添加背景音乐，增强课程录制效果，使课程录制更加丰富。
★13.为便于课程录制导播管理，本地导播系统界面可以提供虚拟软键盘，无需外接键盘即可进行中英文输入及相关操作功能。（提供国家级软件评测中心出具的软件产品测试报告，复印件并加盖制造厂商公章）
★14.为了适应不同环境的课程录制需要，提供多种信号源接入，录播主机可以提供5G WIFI无线视频连接功能。（提供国家级软件评测中心出具的软件产品测试报告，复印件并加盖制造厂商公章）
★15.为了适应不同的课程录制需求，可以支持一直录制/文件限时自动分割功能，文件限时自动分割情况下，可自定义时长。
16.课程录制过程中，支持对设备异常断电、宕机造成的视频文件损坏进行自动修复。
17.系统内置MCU功能,支持多路远端同时进行互动,最多可以同时连接4路标准SIP终端,可以实现设备级联功能，实现不少于4路的交互功能。

18.录播主机硬件具有CE、FCC认证证书。（提供复印件加盖生产厂商家公章）
	2
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	3
	图像跟踪一体机
	1.应集合教师跟踪，学生定位，板书定位，导播切换于一体，并集合在一台主机内，综合分析拍摄要求；要求采用图像跟踪技术，辅助定位摄像机安装高度不低于2.2米，以防学生损坏。
2.视频输入接口：不少于4路SDI（教师定位、学生定位、板书定位、学生巡视定位）；
3.云台控制口：不少于4路RS-232复用云台控制端口(PTZ)，要求云台控制码可设定。
4.通讯端口：console*1。
5.网络接口：不少于2路千兆网络接口。
6.支持不少于4路USB接口。
7.视频输出接口：支持至少1路DP接口，1路HDMI接口。
8.音频接口：LINEIN*1，LINEOUT*1。

9.为响应国家节能环保的号召，保证教学活动的安全可靠。图像跟踪一体机需采用12V直流供电。
	2
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	图像跟踪系统
	1.系统要求采用全自动智能拟人化拍摄，教师、学生无需佩戴任何跟踪设备，整个跟踪拍摄过程无需人工干涉。

2.多模块智能分析系统：系统实现对教师区、学生区、板书区等多个应用场景进行模块化智能分析，并控制摄像设备进行自动化拟人摄像。

3.先进的全面防抖动技术；在教师特写景位，完全屏蔽教师肢体动作造成的镜头晃动;

★4.支持学生巡视定位功能，图像跟踪一体机可以全自动扫视每个学生的特写镜头；配合录播一体机可以实现学生随堂视频录制，方便教师课后了解学生学习状态（要求提供功能设置截图并加盖厂商公章）

★5.为满足学校师生以及督导、教研人员的各种观看习惯与要求，应支持教师检测跟踪功能，并具备跟踪拍摄和切换拍摄两种模式，并支持两种模式之间一键切换。（要求提供功能截图并加盖厂商公章）

6.支持抗干扰模式，要求可根据现场情况人工添加屏蔽区域，避免其他活动对正常教学产生影响，适用于复杂教室环境和授课过程。为保证灵活性，要求支持不少于15路不规则屏蔽区域添加功能。

7.支持切换规则定制，精确调整切换时间；（要求提供功能截图并加盖厂商公章）

★8.支持教师人脸检测，兼容教师身高自适应功能，使教师镜头始终处于拍摄的合适位置，保证合理构图，（要求提供功能设置截图并加盖厂商公章）；

9.支持web界面访问，远程操控跟踪系统；

10.开放http协议请求，便于整合管理平台；

11.为保证板书拍摄效果，板书摄像机需采用伴随式跟踪方式，教师写板书实时跟踪拍摄，拒绝采用枪机固定拍摄；

12.为便于未来教室、翻转课堂等新的教学模式的应用，系统要求支持操作台、板书检测、学生巡视全自动跟踪定位拍摄等模式设置；

★13.教师身份认证功能：为了便于完善课程信息的建设，要求支持教师身份认证功能。教师通过人脸验证注册后，便可在授课时利用人脸识别技术自动识别授课教师姓名。（要求提供功能截图加盖厂商公章）
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	跟踪半球（机械）
	1.成像器件：1/2.9" CMOS Image Sensor；
2.有效像素PAL：720（H）×576（V）；NTSC：720（H）×480（V）；

3.视频制式25fps/30fps；

4.镜头：2.8-8mm光学变焦镜头，2.5倍变焦；

5.红外：20M 红外距离；

6.机械云台：为避免用户安装摄像机时的误操作导致设备损坏或无法调好摄像机成像效果，图像识别分析半球摄像机应具备机械云台功能，可方便用户通过设备自带的线控功能实现PTZ摄像机上下左右控制，自动聚焦功能，转动角度应能达到350°水平旋转，90°垂直旋转，旋转速度80°/秒
7.视频输出模式：支持AHD/CVI/TVI/CVBS 4合1视频输出模式，通过PTZ线控实现；

8.一线PTZ控制：同轴视频传输及线控PTZ需为同一根线缆，能够实现视频传输、PTZ控制。
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	高清云台摄像机
	1.图像传感器：1/2.8英寸逐行扫描CMOS,不少于214万像素
2.SDI高清视频：1080p/60，1080p/50，1080i/60，1080i/50，1080p/30， 1080p/25，720p/60，720p/50，720p/30，720p/25

3.焦距：f=4.7mm-94.0mm

4.光圈：F1.6-F3.5

5.光学变焦：不少于20倍
6.数字变焦：不少于12倍
7.最小拍摄距离：10mm - 1000mm

8.视场角：55.4°-2.9°

9.聚焦系统：自动，手动，PTZ触发、一键触发
10.最低照度：0.5Lux(彩色)，0.1Lux(黑白)

11.网络高清视频：

50Hz:25fps(1920×1080)、50fps(1280×720)

60Hz:30fps(1920×1080)、60fps(1280×720)

12.视频压缩：H.264 BP

音频压缩：ACC

13.网络协议：IPv4,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE

14.双码流：支持

15.音频输入：一路 LINE IN，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输出阻抗:1KΩ±10%

16.视频输出：高清：HD-SDI（BNC头）、HDMI

17.网络接口：内置RJ45网口，支持10M/100M 网络数据
18.控制接口：一路RS485，一路RS-232
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	7
	数字音频矩阵
	音频矩阵集成了语音激励、动态自适应噪声消除以及自适应反馈消除等功能,采用语音信号处理专用的高速浮点DSP处理芯片和业界领先的智能算法,能同时接入8个麦克风,并为麦克风提供48V幻象供电,采用PC软件通过网络对设备参数进行调节。
1.自带中英文操作软件，直观、图形化软件控制界面。
2.音频输入：支持不少于8路话筒/线路输入，4路立体声输入。
3.音频输出：支持不少于2路平衡线路输出，3路立体声输出。
4.采样率：48kHz，A/D、D/A转换。
5.采用高速DSP处理芯片TI L138 3648MIPS/2746MFLOPS 64bit处理内核。
6.支持通道拷贝、粘贴、联控功能。
7.输入通道：前级放大、扩展器、3段参量均衡。
8.输出通道：5段参量均衡、高低通滤波器、限幅器。
9.自适应反馈消除功能（AFC）：采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。
10.智能自动增益控制（AGC）：自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。
11.自适应噪声消除（ANC）：自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。
12.全功能矩阵混音功能。
13.支持M-LAN*多用途数据传输及控制端口。
14.RS-232双向串行控制接口用于控制外部其它设备如：视频矩阵等RS-232设备，或接收第三方RS－232控制，如AMX、Crestron。
15.支持8组场景预设功能。

★为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播一体机为同一品牌。
★提供国家级权威部门出具的MTBF大于60000小时的可靠性检测报告，复印件加盖厂商公章。

★需提供相关音频处理软件著作权证书，复印件加盖厂商公章。
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	全向拾音器
	1. 拾音头: 固定式充电背板，永久极性电容拾音头
2. 安装方式：86盒隐藏安装
3. 指向特性:360度全指向性
4. 频率响应: 30~20,000 Hz 

5. 高通滤波: 80 Hz, 18 dB/octave
6. 感    度: -34 dB (19.9 mV) 以 1V 于 1 Pa
7. 阻    抗: 200 欧姆
8. 最大输入声压级: 133 dB 声压, 1 kHz 于 1% T.H.D
9. 动态范围: 103dB, 1 kHz 于最高声压
10. 讯噪比: 67 dB, 1 kHz 于 1Pa

11. 幻象供电: 直流 11~52V DC, 耗电 3 mA

12. 输出连接头: 内置式三针凤凰接头
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	桌面式触摸面板
	★1.采用7寸触摸式控制面板，采用6位真彩色RGB显示(64K色)，一键式控制，与录播和时序电源控制器配套使用；

2.支持控制录播系统的录制、暂停、停止、VGA锁定、手自动切换等操作；

3.支持对录播系统进行台标与字幕的显示控制；

4.支持预览通道选择，以及画面布局切换，通过中控即可进行画中画、师生对话、三分屏等画面布局的选择；

5.支持一键开启，与一键关闭的操作；

6.支持对摄像机进行预置位选择；

	2
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	组合式键盘
	★1.系统采用积木式拼接结构，集导播界面显示、三维控制摇杆、切换键盘于一体，根据不同需求可灵活拼接。
★2.为便于导播控制，键盘内置≥10寸液晶显示屏，可实时显示本地导播预监画面（拒绝采用IE远程导播方式），并实现一键式触摸控制视频切换、开始录制、停止录制、直播控制、画面布局等导播功能，可单独使用，完成导播控制；
3.支持直播按键不少于6个；备播按键不少于6个；
4.支持画面布局、台标按键不少于5个；

5.录制导播功能按键不少于6个，包括：开始、暂停、停止、自动、手动、VGA锁定等；
6.配有控制摇杆，可快速控制摄像机画面的上下左右、推拉摇移。并可锁定焦距防止误操作；
7.可通过切换杆对主备播画面进行切换；
8.可通过CUT切换按键进行无特效切换；
9.可通过TAKE切换按键进行特效切换；
10.支持快速调用摄像机预置位设置与调用，最高支持255个；
11.支持不同波特率及地址位调节，用于控制摄像机；
12.具备声音大小调节功能；
13.接口：不少于2路RS232/485接口、1路VGA、3路USB接口、1路RJ45；
14.支持12v供电和USB供电系统。

★为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播一体机为同一品牌。
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	时序电源控制器
	1.单路最大负载：10A；
2.整机最大负载：10A；
3.接口：10路万能电源插座；1路220V强电输入，1路LOOP输出，8路独立继电器控制，每路都供电源状态指示灯，供电状态均可单独控制；
4.控制方式：手动开关、电脑软件、RS232；
5.采用金属外壳，机架式安装；
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	资源管理平台
	1.个人空间系统：
为了给每位学生创造个性化的学习环境，平台系统可在用户注册完毕后自动分配专属个人空间，个人空间内提供个人主页，课程管理，教室管理，统计信息等模块功能。个人主页内含我的网盘模块、我的问答模块以及个人资料管理模块，在我的网盘内包含个人上传资源、公共资源等。同时支持课件视频的上传、下载；在我的问答内可以显示个人在平台上的所有提问和所有回答。在个人资料管理模块内支持对个人信息的编辑修改，个人头像不仅支持上传本地图片，也支持通过摄像头进行拍摄。
2.在线编辑系统：
(1)提供在线非编功能（非下载视频进行离线编辑，而是直接通过浏览器进行视频编辑）：平台可以实现对教学视频进行格式转换、视频截取、视频合并、字幕编辑、台标添加等非编操作（提供软件截图，加盖厂商公章）；
(2)为了适应不同的观看需求，平台支持资源模式的在线编辑功能（非下载视频进行离线编辑，而是直接通过浏览器进行视频编辑），用户可以自定义选取三路视频进行简单的资源模式课件的编辑。（提供软件截图，加盖厂商公章）；

★提供非线性编辑系统著作权证书（复印件并加盖生产厂商商公章）。

3.教研管理系统：
(1)网络教研：平台支持网络教研功能，可随时组织教研人员对上课视频进行教研，教研组人员可随时登陆平台进行评论打分，支持自定义打分规则。
(2)教研互动的创建由用户提出申请，包括教研课件的上传、教学课件、教研组成员的设置以及针对性的评价方案的编写。最终由管理员负责审核发布。
(3)为了适应不同学校，不同学科的教研活动。可以预设多种不同的评估方案。

4.数据统计系统：

平台支持对每个课件点播次数的统计，直观呈现最近一次点播的时间以及IP地址。
5.权限管理系统：
提供统一身份管理、统一认证管理和统一用户权限管理。管理员统一对区域内的注册用户进行统一的注册与权限的分配管理。系统根据用户所属角色自动对应相应规则，即不同的用户有不同的访问权限，便于分组管理。
6.流媒体直播系统：

(1)★平台支持大规模网络直播，支持在直播过程中进行提问、评论打分、线上互动等功能并与直播画面在同一界面显示。采用标准的RTMP协议，用户无需额外安装任何插件，通过浏览器访问相应地址即可观看视频直播。

(2)在直播过程中观看者可以实时进行类似QQ模式的在线互动。同时可以针对不同的内容进行提问与评论。
7、流媒体点播系统：
(1)根据用户角色显示不同课程资源列表，支持按照科目、班级、主讲人等条件进行视频筛选，支持按照课程名、教师等条件进行定向检索。支持视频的知识点碎片化功能，点击知识点视频自动跳转。
(2)点播课程直接关联对应的课件资源，平台支持WORD、PPT、EXCEL文件在浏览器内预览，无需安装任何插件。
(3)点播视频时即可直接展现教学行为分析数据。统计数据简单，直观，明了。

(4)★优质资源点播：平台可以在点播视频界面生成教学知识点、教学环节要点、学生巡视视频。学生点播视频时，可打开教学知识点以方便快速快进至所需观看的视频片断进行课后复习；教研成员对视频教研时，可打开教学环节要点以观看师生交互情况；教师课后反思时，可打开学生巡视视频以观看讲授具体知识点时学生听课状态。以上功能均在播放器内呈现，而不是在网页上与视频分开呈现，让用户点播时方便选择。
(5)图像行为分析：要求实行量化评估，并采用国际国内较为成熟的弗兰德斯行为分析自动获取课堂视频的教学行为数据，形成饼图及曲线数据图表，为评课专家的教学行为分析提供客观数据；
(6)多终端访问：支持windows、IOS、Android等跨平台访问，支持二维码扫描进行直播、点播功能。

（7)支持多种评论方式：文字点评、星级点评、断点点评（任意选取视频某一时间点进行评论）、文字实时互动交流、语音点评等

8.后台管理系统：
(1)★一键置灰功能：当国家在特殊日子，如追悼日，纪念日时，可以配合国家和教育局的倡导，可以一键让资源平台页面变成灰色，支持将所有按键失效并后期可一键恢复。（提供软件截图，加盖厂商公章）
(2)自动课表：平台可导入课表；随堂实录：平台支持随堂实录功能，根据自动课表所录制的课程可自动发布到前台供师生点播观看。
(3)★平台在个人主页部门具有个人问答模块，问答模块将此人的所有提问与所有回答进行呈现。（提供软件截图，加盖厂商公章）
(4)为了有效防止不当言论，要求平台支持关键词管理功能，可手动设置替换的关键词以及替换内容。（提供软件截图，加盖厂商公章）
(5)为了便于区域平台的融合共享，要求系统具有联校管理功能模块。

(6)★强制播放功能：点播和直播视频时可以插入设定视频片段，可以在观看时强制播放该段视频，便于学校统一播放和管理。（提供软件截图，加盖厂商公章）
(7)自动课表：平台可导入课表，可自动按照课表进行录制并自动上传。
(8)虚拟切片：平台可对上传的视频资源进行切片截取，该视频切片不破坏原有的视频文件；

9.教务管理功能：
(1)支持用户的初始化导入、用户组管理、用户权限管理，为教师、学生提供注册、个人信息管理等服务。
(2)优秀视频展示与评价：展示校内优质的教学视频，并可按照学科、年级、主讲人等关键字进行搜索操作。
★提供教务管理平台软件著作权证书（复印件加盖生产厂商商公章）。

10.校长评估功能：
可以为教研组提供实时的监看校内所有的高清录播教室的授课情况，利用网络教研开展教学督导工作，强化教育教学管理，加强教学质量监控，提高教师教学水平。
(1)支持用户对所有录播课室进行管理。能同时浏览多路录播课室的直播图像，可有选择地同时浏览监看每一路信号。
(2)支持从树状课室列表中监视录播课室系统的开机状况，同时可通过远程方式对每个录播课室系统进行录制管理、摄像机控制等远程操作。
(3)可查看每个录播课室中的每一路信号，进行自由切换以及视频录制功能。
(4)对于不同用户可以划分不同权限范围。管理员拥有所有权限，可添加普通用户，设置用户操作权限。普通用户，包括教学督导、教研员、领导可实现权限范围内的浏览操作，不同角色有适应相关应用的操作界面。
(5)支持查看服务器状态，包含正在直播数，正在录制数以及可用数。

★提供校长评估系统软件著作权证书（复印件加盖生产厂商商公章）。
★提供资源管理平台软件著作权证书（复印件并加盖生产厂商商公章）。
★为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播一体机为同一品牌。
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	服务器
	1．CPU类型:不低于四核Intel Xeon E3处理器

2.处理器描述:不低于四核Intel Xeon
3.网络接口：1Gb以太网适配器；

4.内存大小：≥8GB 

5.硬盘容量：≥4TB
	1
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	音箱
	1.额定阻抗：8Ω

2.最大功率：120W

3.有效频率范围（-3dB）：80Hz－18KHz

4.灵敏度：88dB/w/m

5.连续声压级：113dB

6.最大声压级：120dB

7.辐射角度（H×V）：90°×50°

8.单元规格：LF：6.5"×1，HF：2"×1
	2
	对

	15
	功放
	1.线路输入灵敏度：-10dB

2.话筒输入灵敏度：-34dB

3.频率响应：20Hz~20KHz（+1 ~ -4dB）

4.额度输出功率：2×60W/8W

5.信噪比：≥80dB

6.失真度：<0.8％

7.额定电源电压：交流220V/50Hz
	2
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	智慧黑板
	一.硬件要求
（1）智慧黑板由三块拼接而成，支持各种无尘粉笔、普通粉笔、水笔随意板书书写。当打开电源时，中间一块显示为一个液晶的显示画面，可以在上面进行随意的触摸互动，而关闭时，显示画面隐形，又显示为一个普通黑板的表象，且可以在上面进行随意书写。
（2）为了学生安全及产品稳固性，所提供产品需采用铝型镀丝全包边固定钢化玻璃的结构设计，彻底保证玻璃的牢固性、稳定性，且四角包边呈弧形、无直角。
（3）智慧黑板标准尺寸:长≥4200，高≥1300，厚≥90mm;
（4）采用集成控制盒设计，把供电及驱动设备合理的、按强弱电分离设计原理集中到一个专用设备安装盒中，同时，具备可插拔式槽位设计，让后期的维护及修理更加的方便、快捷。拥有丰富的多种信号源接口，做到无缝连接互动。输入接口要求：USB2.0输入≥2（VGA输入≥1；高清HDMI输入≥2；HDMI（2.0）输入≥1；RJ45有线网络输入≥1；复合视频输入≥1；YPBPR视频输入≥1；外部触控USB输入接口≥1；麦克风输入接口≥1；ATV/DTV输入≥1；AV输出≥1；同轴音频输出≥1；耳机音频输出≥1。提供带有CMA、CAL、CNAS标识的国家级检测中心出具的检测报告复印件加盖生产厂商家公章。 
（5）产品具有双系统功能，既支持windows系统又支持android系统，并可灵活切换使用。其中嵌入式android系统，自带互动教学软件，支持多人书写模式，支持文件保存/打开/插入、背景的切换、文件的批注等功能。   
★（6）为了更加安全的管理，防止非管理人员操作导致故障，智慧黑板采用了身份识别安全供电开关设计。只有被授权的管理人员（老师）通过磁卡或安全应急钥匙两种方式开启供电电源，自动开启智慧黑板主机，系统开启后，方可解锁内置相关软硬件功能的使用。提供带有CMA、CAL、CNAS标识的国家级检测中心出具的检测报告复印件加盖生产厂商家公章   
（7）为了保证教师书写流畅，无断笔现象，所提供产品需采用结构无缝一体化设计，各板块无缝融合（各黑板模块之间拼接缝小于0.2mm）,无鼓边，平整度小于0.2mm，纯平表面拼接缝隙无边框，光线，灰尘或水迹不影响触控。
（8）智慧黑板显示模块要求：86英寸，显示区域：1895*1065mm;分辨率：3840*2160。亮度≥500cd/㎡，对比度≥3500:1，亮度均匀性≥98%，可视角度（水平/垂直）≥178°，平均寿命≥60000小时。 采用工业级原装A规液晶屏。
（9）为了保护学生视力，所提供产品需具有抗蓝光护眼的功能，需具备将蓝光危害降低80%以上的功能.
（10）为了保证智慧黑板在使用过程中不受水，灰尘等自然因素的影响，所提供产品需具有防尘、防水、防暴的能力，外壳须符合IPx6防护等级测试报告的要求。
（11）所提供智慧黑板关机状态或熄屏状态黑板整体颜色（黑度）一致性要达到92%以上，整体无明显色差，无补丁现象，满足真正的课堂整体互动教学，不分散学生注意力。
（12）智慧黑板支持体感息屏及五指息屏功能，在黑屏状态下显示区域触摸功能暂停使用，以避免造成黑屏状态下的误操作.                   
（13）整个智慧黑板安全包边采用环保材料，对学生和教师在使用过程中无伤害，所提供产品需通过了严格的防盐雾测试、无有害物测试、压痕硬度、拉伸强度测试、耐冲击性测试.
（14）为了让学生及教师使用智慧黑板方便，实现秒开秒关功能，智慧黑板采用体感触控开关实现一键熄屏功能，大大节省教学时间。根据平时正常的使用习惯，智慧黑板触控开关在黑板显示区域最下方居中位置，距显示区域约5cm处。
（15）支持屏幕正下方手势向上滑动和遥控器选择两种方式切换信号，方便、高效。
（16）为了确保软硬件的兼容性，智慧黑板配套教学互动软件应与智慧黑板产品为同一品牌，并具有计算机软件著作权登记证书及软件测试报告。
二、软件要求：
1.备课模式下，老师可以根据教学需求对页面中任意的对象进行交互动画设置，设置好后在授课模式下能直接播放动画。
2.授课模式下，可以播放备课时设置的动画，通过翻页按钮控制动画播放。
3.白板软件主要有模式切换区、书写区、工具区、自定义工具区、辅助区五大模块. 
4.文本框下拉菜单，可选择文本字体大小，或手动输入字体大小。同时，还可通过对象缩放改变字体大小。字体颜色，点击按钮弹出颜色盘，可以设置字体颜色。可设置当前文本字体对齐方式：左对齐、右对齐、居中。
5.智能文字：支持全屏智能识别，并且中文、英文、数字可以同时混合书写并自动识别，并且自动识别后可以自动排列一行，格式排版。
6.具有多种擦除方式任意擦除：移动板擦、区域擦除、对象擦除、清屏、手势擦除。不论是笔迹、图片、还是图形等任意对象都可以实现任意部分的擦除。
三、OPS电脑
  模块化电脑厚度，OPS架构; 处理器：Intel Corei5或以上配置; 内存：4G DDR3 或以上配置; 硬盘：128G-SSD 固态硬盘或以上配置; 内置 WiFi：IEEE 802.11n 标准，保证足够的信号强度;内置网卡10M/100M/1000M,RJ45*1
四 、移动授课助手
）可通过无线Wi-Fi网络等，实现移动终端（手机、IPAD）、PC以及智慧黑板之间的互联互动，并通过移动设备远程控制智慧黑板，实现鼠标移动、单击、双击、左右键等功能；也可打开文件并远端直接编辑文件。                              
（2）无需连线，无需网络的情况下，教师即可在自己的平板上直接录制微课，做到“随时、随地”录微课。            
（3）可以在移动设备上直接批注智慧黑板显示内容，支持视频动态批注。                                         
（4）可将移动设备上PPT的文件直接在智慧黑板上打开，无需拷贝文件至智慧黑板，并全屏播放，也可在移动设备端关闭全屏播放及关闭PPT文件。 可以通过手势左右滑动控制PPT上下翻页，也可以通过按键控制PPT上下翻页。           
（5）具有移动展台功能，教师可方便将课本、试卷等实物通过移动设备拍照上传至智慧黑板讲解，并支持在移动端通过手势控制缩放、旋转、移动、剪切、标注、擦除等操作。       
五、其他要求：
1. 生产厂家通过国家高新技术和中关村高新技术企业认证；                                     
2.智慧黑板产品通过国家强制性3C认证，中国产品节能认证。
3.提供智慧黑板无缝结构一体化拼接技术相关证明文件
4.提供智慧黑板在关机状态下黑板整体颜色（黑度）一致性达到92%以上，图像显示区在关机状态下，黑板整体无明显色差，无补丁现像检测报告.
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	无线投屏盒子
	一、产品主要特性

1.支持Miracast、Airplay及私有协议方式投屏；

★2.同时连接等待投屏的客户端数目，最大支持16个；大屏幕同屏显示支持：单屏、2分屏、3分屏、4分屏。

3.大屏画面支持多种对比模式（如均分屏幕，一大一小，一大两小，一大三小等），画面支持无级放大（最大放大到400%）；

4.支持所见即所得的录制（1080P/30FPS），外接移动存储设备里；

5.客户端支持截屏分享、支持录制短视频分享；

★6.内置音视频采集卡，支持单路HDMI高清采集，轻松实现外接的摄像机、实物展台、显微镜、台式电脑等，输出投屏显示；

7.投屏支持有线和无线网络模式，无线网络支持AP和WLAN模式。有线模式时，只需投屏盒子和投屏终端在同一网段即可实现投屏；无线网络时，投屏盒子既可以作为AP，让投屏终端连接上来，实现投屏，也可以与投屏终端一起连接到同一个第三方无线AP上，实现投屏。

8.支持大小屏互动。可以在投屏终端上操控大屏，也可以在大屏上操控投屏终端。

二、产品效能

1.采点对点技术，无须依赖无线分享器

2.Miracast国际标准之设备无须安装软件

3.可支持1080i,p高清视频无线传输及1080i,p高清视频网线传输播放不延迟。

4.支持简报投影模式及影片投影模式功能,最高可到影片30FPS传输效果。

5.支持电脑声音无线同步传输。

6.支援H.264高画质影音串流。

7.无线显示连接迅速（最低5秒内）

8.画面与声音传输同步之投屏幕上，其延迟最低100毫秒内

三、输出显示功能

1.支持待机画面更新功能、可自定义屏保图片、可自定义背景图片。

2.支持IOS系统采用AirPlay协议投屏时，通过USB接口实现远程桌面控制

3.支持采用遥控器来控制投屏，实现会议管理

4.支持唯一投影模式 、指定投影模式 

四、产品安全功能

1.可设PIN码管理学生终端设备进行投屏

2.默认为动态外显PIN码联机机制，防止视线外胡乱连接，保证正确联机。

3.提供隐藏之固定PIN码，防止学生终端任意联机投屏

4.可要求联机第一次需输入PIN或无须输入，增加管理之弹性

5.支持PBC设置与配对方法调整  
五、产品应用功能

1.遥控：支持Andriod和IOS移动设备安装遥控器软件，来实现对投屏终端无线投屏的控制与管理。

2.切换：切换当前大屏显示的画面数，并选择投屏源；

3.快照和短视频：主控端可截取当前大屏画面或录制不超过10秒的短视频，并通过分享接口，分享到其他应用程序；

4.录制：通过一键录制“按钮”功能，可将大屏画面和主讲人讲话声音录制成MP4文件，直接保存到外接移动存储设备里。

5.设置：可以进行遥控器安装以及个性化、网络、投屏、显示、时间和系统的设置。

六、产品管理功能

1.可自定义设定无线连接通道

2.支持固件自动检查和升级更新

3.支持重新启动

4.支持回复到原始设置值 

七、相容性要求

1.支持WiDi认证或相容的发射端装置：Intel WiDi3.5以上认证或兼容之MS-Windows7/Windows8/Windows8.1/Windows10笔记本电脑或平板计算机

2.支持的Wi-Fi Miracast装置：Wi-Fi Miracast认证或兼容的安卓Android手机、平板电脑、以及MS-Windows 8.1/Windows 10手机、平板电脑

3.针对不具备无线显示功能装置提供软硬插件支持：MS-windows7/windows8/windows8.1/windows10的终端电脑可安装软件或/且硬件使之可实现无线显示。

八、其他要求

★1. 无线投屏盒子应与教室云盒产品为同一品牌，并提供盒子系统软件著作权证书复印件并加盖厂商公章

★2.提供盒子系统软件检测报告复印件并加盖厂商公章

★3. 提供盒子厂家对本项目的授权（复印件并加盖生产厂商商公章）
	2
	台

	18
	教室云盒
	1.采用嵌入式软件设计方式，具有高性能、高稳定性、高安全性的无线通讯能力，能够支持60+用户，在无线网络环境中，实现相互之间的桌面及各类视频的互动传输，流畅无延迟。

2.能够通过增加内置扩展硬盘方式，拓展出具有针对性的教学资源云空间，便于资源及作业的收发管理，云空间最大可扩展到8TB。

3.能够与配套软件相互配合，方便老师在云空间上进行各类管理及应用。

4.工作频段：支持2.4G和5G。

5.支持协议：必须支持 802.11 a/b/g/n/ac多种协议模式。

6.无线射频链：射频空间流不低于MIMO 4*4。

7.最大工作速率：工作在11ac 80Mhz频宽时，传输速率最高可达到1300Mbps。

8.天线技术：需采用内置模式，且为高增益天线，不低于4根，确保信号强度大，覆盖范围广 ，并提供拆机高增益天线的实物照片。

9.功率要求：整机功率低于15W，发射功率，在2.4GHz模式下，最大可达20dBm，5GHz模式下，最大可达23dBm；发射功能可根据环境进行调整，调整粒度为1dBm。

10.工作信道：支持自动选择和手工指定方式，能自动定时扫描周边的电磁环境。

11.承载用户数：单AP最大可同时承载63个用户并发访问。

12.AP工作模式：能够支持胖AP模式，且在胖AP模式下，支持DHCP Server功能，能够给连线的终端自动分配IP地址。

13.供电模式：能够支持普通DC和POE两种供电模式，且POE供电遵循EEE802.3af POE标准。

14.端口：具有3个或以上10/100/1000Mbps以太网RJ45数据接口（LAN*2，WAN*1），且RJ45端口具有屏蔽和稳压功能，有状态指示灯。

15.LEDS状态指示:能够根据LEDS指示灯，清晰分辨电源、系统及无线的实时状态情况。

16.调制技术：能够支持BPSK、QPSK、16-QAM、64-QAM、256-QAM调制方式。

17.网络安全及策略：支持Open System、WPA1/2、TKIP、AES等安全认证方式，数据转发支持MAC地址过滤、互联网访问控制、流量控制等方式。

18.管理方式：能够支持最基本的WEB网络管理模式。

19.安装方式：支持桌面、壁挂和吸顶多种部署方式。

20.工作存储环境要求：工作温度：-10°C～55°C，存储温度：-40°C～70°C，工作湿度：5％～95％（无凝结），存储湿度：5％～95％（无凝结）。

21.整体硬件设备具备IP41以上的防护等级。

★22.教室云盒应与无线投屏盒子产品为同一品牌，并提供盒子系统软件著作权证书复印件并加盖厂商公章

★23.提供云盒系统软件检测报告复印件并加盖厂商公章

★24. 提供盒子厂家对本项目的授权（复印件并加盖生产厂商商公章）
	2
	台

	19
	多媒体讲桌
	1、 尺寸：长、宽、高，1050mm*710mm*965mm。

2、 材料：实木扶手+优质三聚氰胺板+优质冷轧钢板，优质三聚氰胺板≥12mm，钢制部分厚度≥1.0mm。

3、 工艺：钣金件表面经过除油、除锈、磷化、酸洗、喷塑而成，坚固耐用，具有防腐蚀性强、防盗、防潮、耐磨等优点。
	2
	台

	20
	学生桌椅
	桌面板材采用中密度环保饰面板，厚度≥16mm；主要支撑部件采用优质冷轧钢板冲压成型，钢板厚度≥1.0mm；可升降课桌椅立柱采用椭圆形钢管组合结构，钢管厚度1.2mm。
可根据用户要求定制。
	160
	套

	21
	千兆交换机
	8个10/100/1000M自适应以太网端口
	2
	台

	22
	LED时钟
	教室后方配备1.2M长超薄LED屏。实现与录播一体机、桌面式触摸面板相结合，当老师按中控上开始录制键时，时钟从0开始计时，提醒录制时间。
	2
	套

	23
	配套导播主机
	CPU≥I5；内存≥4G ；硬盘≥1T ；显示器≥21.5英寸
	2
	台

	24
	配套监看设备
	屏幕尺寸≥55英寸；屏幕分辨率≥超高清4K（3840x2160）；能效等级≥一级能效
	4
	台

	25
	机柜
	钢制，玻璃门，安全锁
	2
	套

	26
	环境改造
	1.顶部工程：吊顶及装饰，轻钢龙骨框架。

2.地面：铺设浅色PVC环保地板

3.墙身工程：墙面部分（包括窗户之间）在0.8米以下安装浅色吸音板,0.8木以上用环保聚脂化纤吸音板进行软包。

4.配套工程：安装喷绘窗帘/双层遮光窗帘。

5.灯光要求：教室遵循均匀布光原则，美观大方，平均照度不低于500勒克斯，色温：5000K。

6.观摩室装修：在教室后边隔出一个观摩室，轻钢龙骨框架.优质细木工板基层打底.石膏板饰面.人工辅料等， 1.2米×4米的观察窗，采用镀膜单向玻璃，吸音和灯光处理和录播教室一致。

7.其它要求：配有强电弱电模块；原地面及墙面.门窗拆除等；设备搬运.垃圾清运等。
	2
	间

	27
	系统集成
	包含设备的安装、调试、培训及所有线缆辅材等
	2
	项


备注：采购人有权要求预中标人在中标公告发布3日内提供全套设备搭建演示环境，按照招标文件要求逐一验证产品功能，如发现某项参数未满足招标文件要求，将依据《中华人民共和国政府采购法》给予惩罚，后果由预中标人自行承担。

第九章  评分标准（综合评分法）
包1评分办法

	序号
	评分内容
	分值
	评分标准

	1
	投标报价
	30分
	投标报价得分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得分为满分30分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

	2
	投标人实力
	4分
	投标人具备ISO9001质量管理体系认证证书得4分，否则不得分；

	3
	技术部分
	60分
	★为主要技术指标，投标人所投产品，主要技术指标负偏离，每一项扣3分，扣完为止；一般指标标技术参数有负偏差，每一项扣2分，扣完为止；

评标委员会将根据招标文件要求投标人提供的技术证明等文件判断所投设备是否满足招标文件要求，对于技术规格要求中需要提供额外证明材料的，如投标人未能在投标文件中提供有效证明，则视为指标负偏离。

	4
	设备质保及售后服务
	6分
	1．投标人提交的售后服务承诺情况，包括但不限于响应时间、解决问题时间、及维修人员安排等，最忧得2分，一般得1分，未提交承诺书不得分。

2．投标人提交的培训方案，完善、合理、详细的，最忧得2分，一般得1分，未提交培训方案不得分。

3. 投标人提交的服务计划详细程度，包括质保期内及质保期外，最完整得2分，一般得1分，未提交培训方案不得分。




包2评分办法

	序号
	评分内容
	分值
	评分标准

	1
	投标报价
	30分
	价格分采用低价优先法计算，取所有技术入围投标人中投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：
价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100  （计算分数时四舍五入取小数点后两位）

	2
	技术部分
	42分
	★为主要技术指标，投标人所投产品如有一项带★项重要参数未响应招标文件或不满足扣除3分，如有一项非★项参数未响应招标文件或不满足扣除2分，以此类推，扣完为止。

	3
	产品演示
	10分
	4K录播一体机：
1.为了便于连接摄像机、中控面板、导播键盘、LED计时器等设备，要求支持≥8路RJ45控制接口，控制接口兼容RS232、RS422等控制协议。满足得1分，不满足不得分。
2.为了保留更多的素材，方便后期编辑，要求至少支持1+6路1080P/30fps音视频独立编码（1路主播视频+6路通道视频），最终独立保存为7路视频。满足得1分，不满足不得分。
3.具有5GWIFI无线视频功能：要求内置5GWIFI路由模块，拒绝采用外接路由器方式，可以独立路由组网，天线连接器采用专业的SMA接口，拒绝采用USB外置转接天线或USB无线传输设备。满足得2分，不满足不得分。
嵌入式录播系统：
1.为了便于手动录制，每路摄像机支持至少8个预置位数字键。本地导播模式下，只需在画面调整完成之后直接拖动画面到预置位数字按钮处即可保存预置位，无需繁杂的点击操作。满足得2分，不满足不得分。
2.为保证录制效率，支持在导播过程中添加字幕，要求支持不少于8条预设字幕的设置。本地导播界面下可直接通过鼠标拖拽即可自定义字幕显示位置。满足得1分，不满足不得分。
3.为便于课程录制导播管理，本地导播系统界面可以提供虚拟软键盘，无需外接键盘即可进行中英文输入及相关操作功能。满足得1分，不满足不得分。
图像跟踪系统：
教师身份认证功能：为了便于完善课程信息的建设，要求支持教师身份认证功能。教师通过人脸验证注册后，便可在授课时利用人脸识别技术自动识别授课教师姓名。满足得1分，不满足不得分。
组合式键盘：要求现场提供样机演示键盘控制器的拼接功能。满足得1分，不演示或不满足不得分。
注：（投标人提供以U盘为载体的演示视频，时间不超过10分钟。递交时U盘单独密封递交，并注明XXX项目演示和讲解视频资料）

	4
	商务部分
	15
	1、录播主机具备互动功能，生产厂商的会议/互动产品具有工业和信息化部颁发的电信设备入网许可证（证件为有效期内）。满足得3分，不满足不得分。
2、录播系统生产厂商具有认证范围均为“录播系统软件、教育信息化管理软件及平台的研发、销售及服务”的职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证、环境体系认证，提供复印件加盖厂商公章，完全满足得3分，不满足不得分。
3、提供中央电教馆“资源共建共享服务平台”认证证书，需包含云录播服务系统、教务管理平台、校长评估系统、嵌入式录播系统等方案构成，满足得3分，缺少不得分。
4、所投数字音频矩阵需提供相关音频处理软件著作权证书，并提供国家级权威部门出具的MTBF大于60000小时的可靠性检测报告，提供复印件加盖厂商公章，完全满足得3分，不满足不得分。
5、录播一体机、图像跟踪一体机、便携式录播一体机、数字音频处理器、高清云台摄像机、中控、键盘控制器、资源管理平台、云录播管理系统等设备属于中国自主创新名优产品得3分，每缺少一项扣除1分，扣完为止。


	5
	设备质保及售后服务
	3分
	1.保质期内执行“三包”并能及时更换，保证在保修期内维修时提供备用机，并提供定期保养、维护、维修，满足的得1分，不满足不得分；
2.针对本采购项目及采购人实际需求提供详细具体可行的售后服务承诺措施，产品运行出现故障后承诺规定时间内到达现场维修并恢复正常运行，承诺的保障措施具体、可行，最优的得1分，一般的得0.5分，没有的不得分。

3.负责为采购人培训操作人员，并有完整的培训方案，列出详细的培训内容、培训方式等说明，按其响应程度，最优的得1分，一般的得0.5分，没有的不得分。
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